
დანართი №1
REQUEST FOR IDENTIFICATION SHEET FOR A SERIAL ULM
სერიული ზემსუბუქი საჰაერო ხომალდის საიდენტიფიკაციო ბარათის მოთხოვნის განაცხადი
APPLICANT / განმცხადებელი
	Name of Entity
ორგანიზაციის დასახელება:
	

	Address
მისამართი:
	

	Postal Code
საფოსტო ინდექსი:
	
	Municipality
მუნიციპალიტეტი:
	
	Country
ქვეყანა:
	

	Phone
ტელეფონი:
	
	E-mail
ელ. ფოსტა:
	


INFORMATION ON THE ULTRALIGHT AIRCRAFT (ULM) / ინფორმაცია ზსხ-სთან დაკავშირებით
	MANUFACTURER:
მწარმოებელი:
	

	NAME / MODEL:
დასახელება / მოდელი:
	

	Class
კლასი:
	☐
	1 - WEIGHT-SHIFT CONTROL AIRCRAFT
მოტოდელტაპლანი
	☐
	2 – AIRPLANE
თვითმფრინავი
	☐
	3 – GYROPLANE
ავტოჟირი
	☐
	4 - ULTRALIGHT HELICOPTER
ზემსუბუქი შვეულმფრენი

	☐
	New Identification Sheet
ახალი საიდენტიფიკაციო ბარათი

	☐
	Revision of ‘ULM Identification Sheet’ №
ზსხ-ს საიდენტიფიკაციო ბარათის ცვლილება №:
	..............................................................


COMPLIANCE WITH APPLICABLE TECHNICAL CONDITIONS / ტექნიკურ პირობებთან შესაბამისობა
	Airworthiness Code[footnoteRef:1] [1:  Technical standard(s) and design requirements used during designing ultralight aircraft.] 

ფრენისუნარიანობის ნორმის დასახელება:
	

	Reference to Airworthiness Code[footnoteRef:2] [2:  Include reference link to airworthiness code.] 

ფრენისუნარიანობის ნორმის მითითება:
	

	Country of Airworthiness Code
ნორმის შემმუშავებელი სახელმწიფო:
	

	Responsible Body/Entity for Design Approval
ფრენისუნარიანობის დასტურის გამცემი უწყება:
	

	Service publications with regard to up-to date manuals and service bulletins or link to website publication
დოკუმენტები განახლებული სახელმძღვანელოებისა და სერვისული ბიულეტენების შესახებ ან ვებ-გვერდზე განთავსებულ დოკუმენტებზე მითითება:
	

	Airworthiness directives, if issued or link to website publication
ფრენისუნარიანობის დირექტივები, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, ან ვებ-გვერდზე განთავსებულ დოკუმენტებზე მითითება:
	


	[image: ]
	სსიპ – სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო
LEPL – CIVIL AVIATION AGENCY

	
	სერიული ზემსუბუქი საჰაერო ხომალდის საიდენტიფიკაციო ბარათის მოთხოვნის განაცხადი
REQUEST FOR IDENTIFICATION SHEET FOR A SERIAL ULM




SAFETY-RELATED MATTERS / უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საკითხები 
I hereby declare / ამით ვადასტურებ, რომ:
	☐
	That the ultralight aircraft model specified in this annex complies with the technical requirements prescribed by the above-mentioned airworthiness code.
ამ დანართში განსაზღვრული ზსხ-ს მოდელი აკმაყოფილებს ზემოაღნიშნულ ფრენისუნარიანობის ნორმებში დადგენილ ტექნიკურ პირობებს.

	☐
	That the ultralight aircraft model specified in this form is fit for safe flight and that its continued fitness is ensured by:
· issuing and publishing Service Bulletins;
· introducing necessary design changes resulting from operational experience, the detection of design deficiencies, and occurrence reports, including the assessment of such changes for approval, publishing information concerning such changes, and informing the Georgian Civil Aviation Agency (hereinafter referred to as – Agency) thereof.
პროდუქტი ფრენისუნარიანია და მისი მუდმივი ფრენისუნარიანობა უზრუნველყოფილია:
· სერვისული ბიულეტენების გამოცემისა და გამოქვეყნების გზით;
· ზსხ-ს არსებული შემუშავების მოდიფიკაციებით, როდესაც აღნიშნული წარმოიშობა საექსპლუატაციო გამოცდილების, კონსტრუქციული ნაკლოვანებების გამოვლენის და საავიაციო მოვლენების შესახებ შეტყობინებების გამო, მათ შორის, მოდიფიკაციის დამტკიცების მიზნით მისი შეფასების განხორციელებით, მოდიფიკაციის შესახებ ინფორმაციის გამოქვეყნებით და აღნიშნულის შესახებ სააგენტოს ინფორმირებით.

	☐
	That the ultralight aircraft complies with the descriptive elements provided in the attachment.
ზემსუბუქი საჰაერო ხომალდი შეესაბამება ამ ფორმის დანართში მოცემული ზსხ-ს აღწერით ელემენტებს.

	☐
	That the relevant supporting evidences will be made available to the Agency.
შესაბამისი მტკიცებულებები ხელმისაწვდომი იქნება სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოსთვის.

	☐
	That a system is established and maintained for the collection, review and analysis of information concerning technical occurrences and serious incidents received from ultralight aircraft identification card holders or otherwise brought to the attention of the Identification Sheet holder.
საიდენტიფიკაციო ბარათის მაძიებელს გააჩნია ტექნიკური ხასიათის მქონე საავიაციო მოვლენებთან და სერიოზულ ინციდენტებთან დაკავშირებული ინფორმაციის შეგროვების, განხილვის და ანალიზის სისტემა, რომელიც მოიცავს აღრიცხვის ბარათის მფლობელებისგან მიღებულ ან მისთვის სხვა გზით ცნობილ ინფორმაციას.

	☐
	That, where the analysis of such information indicates the existence of a significant hazard to flight safety, including hazards related to the design, maintenance or operational procedures of ultralight aircraft falling within the scope of the Identification Sheet:
იმ შემთხვევაში, თუ ანალიზის შედეგად ზსხ-ს საიდენტიფიკაციო ბარათის მფლობელი მიიჩნევს, რომ შესაძლებელია არსებობდეს მნიშვნელოვანი საფრთხე ფრენის უსაფრთხოებისთვის, მათ შორის, ზსხ-ს შემუშავებასთან, ტექნიკური მომსახურების ან საექსპლუატაციო პროცედურებთან დაკავშირებით, იმ ზსხ-ებზე, რომლებიც ექცევა საიდენტიფიკაციო ბარათის მოქმედების ფარგლებში, საიდენტიფიკაციო ბარათის მფლობელი:

	
	a) the Agency is notified of such hazard without undue delay and, in any case, no later than 72 hours after the Identification Sheet holder becomes aware thereof;
ა) ზსხ-ს საიდენტიფიკაციო ბარათის მფლობელი სააგენტოს აცნობებს აღნიშნულს არაუგვიანეს 72 საათის განმავლობაში;

	
	b) Appropriate corrective measures are developed and issued as necessary to restore an acceptable level of safety. Such measures may include the grounding of a particular ultralight aicraft model, where necessary. The Identification Sheet holder specifies whether such measures are mandatory for ultralight aircraft Identification Card holders or constitute recommendations.
ბ) საიდენტიფიკაციო ბარათის მაძიებელი შეიმუშავებს და გამოსცემს სათანადო გამოსასწორებელ ღონისძიებებს უსაფრთხოების მისაღები დონის აღსადგენად, რაც შესაძლებელია, ასევე, მოიცავდეს ზსხ-ის კონკრეტული მოდელის ფრენების სრულ შეჩერებასაც. მფლობელი განსაზღვრავს აღნიშნული ღონისძიებები წარმოადგენს სავალდებულოდ შესასრულებელ ზომას თუ რეკომენდაციას აღრიცხვის ბარათის მფლობელთათვის.

	☐
	Appropriate means are established and maintained for the dissemination of, and access to, safety-related information, ensuring that ultralight aircraft Identification Card holders to whom such information directly relates are duly informed of the measures necessary to restore an acceptable level of safety. 
Instructions for accessing such safety-related information will be provided to ultralight aircraft Identification Card holders.
The Agency is provided with access to this safety-related information.
საიდენტიფიკაციო ბარათის მაძიებელს გააჩნია ინფორმაციის გავრცელების და/ან მასზე წვდომის საშუალება, რათა ზსხ-ს აღრიცხვის ბარათის მფლობელები, მათ ვისაც პირდაპირ უკავშირდება გამოცემული ინფორმაცია, სათანადოდ იყვნენ ინფორმირებული უსაფრთხოების დონის აღსადგენად საჭირო ღონისძიებების შესახებ.
საიდენტიფიკაციო ბარათის მფლობელი ზსხ-ს აღრიცხვის ბარათის მფლობელს აცნობებს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ ინფორმაციასთან წვდომის ინსტრუქციას.
საიდენტიფიკაციო ბარათის მფლობელი უზრუნველყოფს ხსენებულ ინფორმაციაზე სააგენტოს წვდომას.


SIGNATURE / ხელმოწერა
	I HEREBY CERTIFY, BY MY SIGNATURE, THAT THE INFORMATION PROVIDED HERE IS ACCURATE, AND I ACKNOWLEDGE THAT ANY FALSE OR MISLEADING INFORMATION MAY ENTAIL LEGAL LIABILITY.
ხელმოწერით ვადასტურებ მითითებული ინფორმაციის სიზუსტეს და ვაცნობიერებ, რომ ნებისმიერი ყალბი ინფორმაციის მითითება შესაძლებელია ითვალისწინებდეს პასუხისმგებლობას.

	Date: 
თარიღი:
	Name, Family Name, Signature (and company stamp, if applicable):
სახელი, გვარი, ხელმოწერა (და ორგანიზაციის ბეჭედი, თუ შესაბამისია):
 



THIS FORM MUST BE SIGNED BY THE APPLICANT FOR THE ‘ULM IDENTIFICATION SHEET’. THE SIGNING OF THIS FORM MAY NOT BE DELEGATED TO A REPRESENTATIVE.
წინამდებარე განაცხადის ფორმა უნდა იქნეს ხელმოწერილი ზსხ-ის საიდენტიფიკაციო ბარათის მოთხოვნის  განმცხადებლის მიერ. განმცხადებელმა არ შეიძლება გადასცეს ამ ფორმის ხელმოწერის უფლებამოსილება წარმომადგენელს.
ATTACHED DOCUMENTS / წარმოდგენილი დოკუმენტები
	IN ALL INSTANCES
ყველა შემთხვევაში:
	☐
	DESCRIPTIVE ELEMENTS OF THE ULM;
ზსხ-ის აღწერითი ელემენტები;

	
	☐
	MANUFACTURER'S TECHNICAL DOCUMENTATION
Important Note: Evidence of compliance with the applicable technical conditions shall include documentation demonstrating the structural integrity of the ultralight aircraft, ground and flight test reports.
These documents provide evidence that the manufacturer has conducted the relevant tests on the aircraft structure and that the test results were satisfactory.
Flight test reports are required to demonstrate that the performance and operational capability data specified in the Flight Manual are supported by the corresponding flight test results.
The submitted documents are retained in the Agency's records for information and traceability purposes and are not subject to independent verification by the Agency as to the accuracy or completeness of the information contained therein.
მწარმოებლის ტექნიკური დოკუმენტაცია
შენიშვნა: ზემოაღნიშნულ ტექნიკურ პირობებთან შესაბამისობის დამადასტურებელი მტკიცებულებები მოიცავს ზსხ-ს კონსტრუქციული სიმტკიცის დამადასტურებელ დოკუმენტაციას, ასევე, სახმელეთო და საფრენოსნო ცდების ანგარიშებს.
დოკუმენტური მტკიცებულება, რომელიც ადასტურებს, რომ მწარმოებელმა ზსხ-ის კონსტრუქციაზე ჩაატარა სათანადო ცდები და ცდებიდან მიღებული შედეგები დამაკმაყოფილებელია.
საფრენოსნო ცდების ანგარიშები საჭიროა იმის დასადასტურებლად, რომ საფრენოსნო ექსპლუატაციის სახელმძღვანელოში ან ეკვივალენტურ დოკუმენტში მითითებული საფრენოსნო მახასიათებლებისა და საექსპლუატაციო შესაძლებლობების მონაცემები მიღებულია სათანადო საფრენოსნო ცდების შედეგებიდან.
წარდგენილი დოკუმენტები სააგენტოში ინახება საინფორმაციო და მიკვლევადობის უზრუნველსაყოფად და სააგენტოს მიერ არ ხორციელდება მათი გადამოწმება მოცემული ინფორმაციის სიზუსტისა და სისრულის თვალსაზრისით.

	
	☐
	FLIGHT AND MAINTENANCE MANUAL(S);
საფრენოსნო ექსპლუატაციის და ტექნიკური მომსახურების სახელმძღვანელო(ები);

	
	☐
	OTHER SUPPORTING MANUALS (E.G. ILLUSTRATED PARTS CATALOGUE (IPC)), IF APPLICABLE;
სხვა დამხმარე სახელმძღვანელოები (მაგ.: დეტალების ილუსტრირებული კატალოგი), თუ გამოიყენება;

	
	☐
	WEIGHING REPORT INDICATING ANY DIFFERENCES BETWEEN THE WEIGHED ULM CONFIGURATION AND THE REFERENCE CONFIGURATION;
აწონვის ანგარიში, რომელიც მიუთითებს ნებისმიერ შესაძლო ცდომილებას, აწონილი ზსხ-ის კონფიგურაციასა და საიდენტიფიკაციო კონფიგურაციას შორის;

	FOR AN ULTRALIGHT AIRCRAFT EQUIPPED WITH A TURBOPROP ENGINE
ტურბოხრახნული ძრავით აღჭურვილი ზემსუბუქი საჰაერო ხომალდისთვის:
	☐
	PILOT TRAINING PROGRAMME;
მფრინავის სასწავლო პროგრამა;

	IF SOME OF THE SUPPORTING DOCUMENTS ARE SENT BY A REPRESENTATIVE
იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე წარმოდგენილი დოკუმენტი იგზავნება წარმომადგენლის მიერ:
	☐
	MANDATE GRANTING DELEGATION TO THE REPRESENTATIVE (UNLESS ALREADY TRANSMITTED TO THE AGENCY);
წარმომადგენლისთვის უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი (თუ უკვე არ არის გადაცემული სააგენტოსთვის);




დანართი №2
DESCRIPTIVE ELEMENTS OF AN ULTRALIGHT AIRCRAFT (ULM) – CLASSES 1 to 3
ზემსუბუქი საჰაერო ხომალდის აღწერითი ელემენტები (ზსხ-ს 1-3 კლასისთვის)
განაცხადი / APPLICATION
This application is attached to (complete the corresponding field) / ეს განაცხადი უკავშირდება (მონიშნეთ და შესაბამისი ველი):
	①
	☐
	A request for a serial ‘ULM Identification Sheet’
სერიული ზსხ-ის საიდენტიფიკაციო ბარათის მოთხოვნას

	②
	☐
	A declaration of major modification of the ULM:
ზსხ-ის ძირეული მოდიფიკაციის განაცხადს:
		
	
	
	─
	
	
	



	Check the box if the ULM does not yet have identification marks:
მონიშნეთ გრაფა თუ ზსხ-ის ჯერ არ გააჩნია აღრიცხვის ნიშნები:
	☐

	
	
	
	Identification marks
აღრიცხვის ნიშნები
	
	


ზსხ-ის აღწერითი ელემენტები / DESCRIPTIVE ELEMENTS OF THE ULM
	MANUFACTURER:
მწარმოებელი:
	
	NAME/MODEL:
დასახელება/მოდელი:
	

	CLASS:
კლასი:
	☐
	1 – Weight-Shift Control Aircraft
მოტოდელტაპლანი
	☐
	2 – Airplane
თვითმფრინავი
	☐
	3 – Gyroplane
ავტოჟირი
	OCCUPANT(S):
სავარძელ(ებ)ი
	☐
	1
	☐
	2

	REFERENCE EMPTY MASS
საიდენტიფიკაციო ცარიელი მასა
	MAXIMUM EMPTY MASS
მაქსიმალური ცარიელი მასა
	MAXIMUM MASS
მაქსიმალური ასაფრენი მასა 
	SPECIAL EQUIPMENT
სპეციალური აღჭურვილობა

	
	Kg
კგ
	
	Kg
კგ
	
	Kg
კგ
	☐
	Emergency Parachute
ავარიული პარაშუტი
	☐
	Hull, Floats
ტივტივები  
	☐
	Retractable Landing Gear
ასაკეცი შასი


	VS0 (CAS)
	VNE
	CAPACITY OF TANK(S)
ავზ(ებ)ის მოცულობა

	
	km/h
კმ/სთ
	
	km/h
კმ/სთ
	
	Liters
ლიტრი

	WING, ROTOR (CLASSES 1 and 3)
ფრთა, ხრახნი (კლასი 1 და 3)
	WING (CLASS 2)
ფრთა (კლასი 2)
	WING/ DISC AREA
ფრთის/ხრახნის დისკოს ფართობი
	WING/ DISC LOADING (at MTOM)
ფრთის/ხრახნის დატვირთვა 

	MANUFACTURER
მწარმოებელი
	MODEL/REFERENCE
მოდელი/ნომერი
	TYPE OF WING1
ფრთის ტიპი
	
	

	
	
	
	
	m2
მ2
	
	kg/m2
კგ/მ2

	ENGINE/ ძრავა

	BRAND/ მარკა
	MODEL / მოდელი
	TYPE2 / ტიპი
	MAXIMUM POWER3
მაქსიმალური სიმძლავრე
	CONSUMPTION/ HOURS4
ხარჯი/საათში
	LIMITATION5
შეზღუდვა

	
	
	
	
	kW
კვტ
	
	liters/h
ლიტრი/სთ
	
	turns/min
ბრუნი/წთ

	PROPELLER(S)/ საჰაერო ხრახნ(ებ)ი

	BRAND
მარკა
	MODEL/ REFERENCE6
მოდელი / ნომერი
	MATERIAL
მასალა 
	NUMBER OF BLADES 
ფრთების  რაოდენობა
	VARIABLE PITCH
ცვალებადი ბიჯი 
	LIMITATION5
შეზღუდვა


	
	
	
	
	☐
	YES
კი
	☐
	NO
არა
	
	turns/min
ბრუნი/წთ

	
	
	
	
	☐
	YES
კი
	☐
	NO
არა
	
	turns/min
ბრუნი/წთ

	
	
	
	
	☐
	YES
კი
	☐
	NO
არა
	
	turns/min
ბრუნი/წთ

	
	
	
	
	☐
	YES
კი
	☐
	NO
არა
	
	turns/min
ბრუნი/წთ

	
	
	
	
	☐
	YES
კი
	☐
	NO
არა
	
	turns/min
ბრუნი/წთ

	
	
	
	
	☐
	YES
კი
	☐
	NO
არა
	
	turns/min
ბრუნი/წთ

	
	
	
	
	☐
	YES
კი
	☐
	NO
არა
	
	turns/min
ბრუნი/წთ


	[image: ]
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	ზემსუბუქი საჰაერო ხომალდის აღწერითი ელემენტები (ზსხ-ს 1-3 კლასისთვის)
DESCRIPTIVE ELEMENTS OF AN ULTRALIGHT AIRCRAFT (ULM) – CLASSES 1 to 3




	SPECIAL ACTIVITIES
სპეციალური დანიშნულება 

	☐
	AS
	☐
	PD
	☐
	LC
	☐
	SO
	☐
	HC
	☐
	BT
	☐
	PUL
	☐
	GT
	☐
	FF
	☐
	SU
	☐
	OT

	AS:
	Agricultural Spreading
აგრო შეწამვლა
	HC:
	Human Cargo
საკიდელზე ადამიანით ფრენა 
	FF:
	Fire Fighting
ხანძრის ქრობა

	PD:
	Paratrooper Drop
პარაშუტისტის ჩამოგდება
	BT:
	Banner Towing
ბანერის ბუქსირება
	SU:
	Aerial Surveillance
საჰაერო მეთვალყურეობა

	LC:
	Load Release
ტვირთის ჩამოდება
	PUL: 
	Ultralight Sailplane Towing
ზემსუბუქი პლანერის ბუქსირება
	OT:
	Other
სხვა

	SO: 
	Sling Operation
საკიდელით ექსპლუატაცია  

	GT: 
	Glider Towing
	
	

	USER DOCUMENTATION
მომხმარებლის დოკუმენტაცია
	TITLE OR REFERENCE OF THE FLIGHT MANUAL
საფრენოსნო ექსპლუატაციის სახელმძღვანელოს დასახელება ან ნომერი
	

	
	TITLE OR REFERENCE OF MAINTENANCE MANUAL
ტექნიკური მომსახურების სახელმძღვანელოს დასახელება ან ნომერი 
	

	(1) Low wing, high wing, biplane etc.
ქვედა ფრთა, ზედა ფრთა, ბიპლანი და ა.შ.
(2) Gasoline/2–stroke pistons, diesel pistons, turboprop, electric;
ბენზინი/2 ტაქტიანი დგუში, დიზელის დგუში, ტურბოხრახნი, ელექტრო;
(3) Maximum power on test bench (dynamometer);
მაქსიმალური სიმძლავრე სატესტო დანადგარზე (დინამომეტრი);
(4) Optional for ULM classes 2 and 3, if average fuel consumption is used;
არასავალდებულოა მე-2 და მე-3 კლასის ზსხ-ის თვის თუ გამოიყენება საშუალო ხარჯის მნიშვნელობა 
	(5) Maximum speed defined by the engine or propeller manufacturer;
ძრავის ან ხრახნის მწარმოებლის მიერ განსაზღვრული მაქსიმალური სიჩქარე;
(6) Also specify the diameter;
ასევე მიუთითეთ დიამეტრი; 


ხელმოწერა / SIGNATURE
	ვადასტურებ, რომ ინფორმაცია მოცემულია სიზუსტით და ვაცნობიერებ, რომ ნებისმიერი ყალბი განცხადება შეიძლება ისჯებოდეს კანონით.
I declare the sincerity of the information above and have been informed that any false declaration may be punishable by law.

	თარიღი/
Date:
	
	სახელი, გვარი, ხელმოწერა (ორგანიზაციის ბეჭედი, თუ გამოიყენება)/
Name, Last Name, Signature (organization seal, if applicable): 





წინამდებარე განაცხადის ფორმა უნდა იქნეს ხელმოწერილი ზსხ-ის საიდენტიფიკაციო ბარათის მოთხოვნის  განმცხადებლის მიერ ან იმ პირის მიერ (აღრიცხვის ბარათის მფლობელი ან აღრიცხვის ბარათის განმცხადებელი), რომელიც განცხადებით მიმართავს სააგენტოს ძირეულ მოდიფიკაციასთან დაკავშირებით, როგორც შესაბამისია. განმცხადებელმა არ შეიძლება გადასცეს ამ ფორმის ხელმოწერის უფლებამოსილება წარმომადგენელს.
THIS FORM MUST BE SIGNED BY THE APPLICANT FOR THE ‘ULM IDENTIFICATION SHEET’ OR, AS APPLICABLE, BY THE PERSON (IDENTIFICATION CARD HOLDER OR APPLICANT) DECLARING THE MAJOR MODIFICATION. THE SIGNING OF THIS FORM MAY NOT BE DELEGATED TO A REPRESENTATIVE.
	ეს ფორმა უნდა დაერთოს ზსხ-ის საიდენტიფიკაციო ბარათის მოთხოვნის განაცხადს ან ძირეული მოდიფიკაციის განაცხადს, როგორც შესაბამისია.
THIS FORM MUST BE ATTACHED TO THE APPLICATION FOR A “ULM IDENTIFICATION SHEET” OR, AS APPLICABLE, TO THE DECLARATION OF A MAJOR MODIFICATION.




დანართი №3
DESCRIPTIVE ELEMENTS OF AN ULTRALIGHT AIRCRAFT (ULM) – CLASS 4
ზემსუბუქი საჰაერო ხომალდის აღწერითი ელემენტები – ზსხ-ს მე-4 კლასისთვის
განაცხადი / APPLICATION
This application is attached to (complete the corresponding field) / ეს განაცხადი უკავშირდება (მონიშნეთ და შესაბამისი ველი):
	①
	☐
	A request for a serial ‘ULM Identification Sheet’
სერიული ზსხ-ის საიდენტიფიკაციო ბარათის მოთხოვნას

	②
	☐
	A declaration of major modification of the ULM:
ზსხ-ის ძირეული მოდიფიკაციის განაცხადს:
		
	
	
	─
	
	
	



	Check the box if the ULM does not yet have identification marks:
მონიშნეთ გრაფა თუ ზსხ-ის ჯერ არ გააჩნია აღრიცხვის ნიშნები:
	☐

	
	
	
	Identification marks
აღრიცხვის ნიშნები
	
	


ზსხ-ის აღწერითი ელემენტები / DESCRIPTIVE ELEMENTS OF THE ULM
	MANUFACTURER:
მწარმოებელი: 
	
	NAME/MODEL:
დასახელება / მოდელი: 
	

	CLASS:
კლასი:
	☐
	4 – Ultralight Helicopter
ზემსუბუქი შვეულმფრენი 
	OCCUPANT(S):
სავარძელ(ებ)ი
	☐
	1
	☐
	2

	REFERENCE EMPTY MASS
საიდენტიფიკაციო ცარიელი მასა
	MAXIMUM EMPTY MASS
მაქსიმალური ცარიელი მასა
	MAXIMUM MASS 
მაქსიმალური ასაფრენი მასა
	SPECIAL EQUIPMENT
სპეციალური აღჭურვილობა

	
	Kg/კგ
	
	Kg/კგ
	
	Kg/კგ
	☐
	Emergency Parachute
ავარიული პარაშუტი 
	☐
	Hull, Floats
ტივტივები 

	VNE WITH POWER/სიმძლავრით
	CAPACITY OF TANK(S) 
ავზ(ებ)ის მოცულობა
	ROTOR SURFACE
მზიდი ხრახნის ფართობი
	ROTOR LOAD
მზიდი ხრახნის დატვირთვა

	
	km/h
კმ/სთ
	
	Liters
ლიტრი
	
	m2
მ2
	
	kg/m2
კგ/მ2

	TYPE OF MAIN ROTOR1
მზიდი ხრახნის ტიპი 
	MAIN ROTOR BLADES/ მზიდი ხრახნის ფრთები

	
	BRAND / მარკა
	REFERENCE/ ნომერი 
	NUMBER / რაოდენობა
	MATERIAL / მასალა

	
	
	
	
	

	ANTI-TORQUE SYSTEM TYPE2
ბრუნვის მომენტის საწინაამღდეგო სისტემის ტიპი
	ANTI-TORQUE ROTOR BLADES / ბრუნვის მომენტის საწინაამღდეგო ხრახნის ფრთები 

	
	BRAND/ მარკა 
	REFERENCE/ ნომერი 
	NUMBER / რაოდენობა 
	MATERIAL/ მასალა 

	
	
	
	
	

	ENGINE / ძრავა

	BRAND / მარკა 
	MODEL / მოდელი 
	TYPE3 / ტიპი 
	MAXIMUM POWER4 
მაქსიმალური სიმძლავრე 
	CONSUMPTION/ HOURS5
ხარჯი/საათში
	LIMITATION6
შეზღუდვა

	
	
	
	
	kW
კვტ
	
	liters/h
ლიტრი/სთ
	
	turns/min
ბრუნი/წთ

	SPECIAL ACTIVITIES
სპეციალური დანიშნულება

	☐
	AS
	☐
	PD
	☐
	LC
	☐
	SO
	☐
	HC
	☐
	BT
	☐
	PUL
	☐
	FF
	☐
	SU
	☐
	OT

	AS:
	Agricultural Spreading
აგრო შეწამვლა
	HC:
	Human Cargo
საკიდელზე ადამიანით ფრენა
	SU:
	Aerial Surveillance
საჰაერო მეთვალყურეობა

	PD:
	Paratrooper Drop
პარაშუტისტის ჩამოგდება
	BT:
	Banner Towing
ბანერის ბუქსირება
	OT:
	Other
სხვა

	LC:
	Load Release
ტვირთის ჩამოდება
	PUL: 
	Ultralight Sailplane Towing
ზემსუბუქი პლანერის ბუქსირება
	
	

	SO: 
	Sling Operation
საკიდელით ექსპლუატაცია  
  
	FF:
	Fire Fighting
ხანძრის ქრობა
	
	

	USER DOCUMENTATION
მომხმარებლის დოკუმენტაცია
	TITLE OR REFERENCE OF THE FLIGHT MANUAL
საფრენოსნო ექსპლუატაციის სახელმძღვანელოს დასახელება ან ნომერი
	

	
	TITLE OR REFERENCE OF MAINTENANCE MANUAL
ტექნიკური მომსახურების სახელმძღვანელოს დასახელება ან ნომერი
	

	(1) Single-rotor/bi-rotor with stabilizer, coaxial tandem/intermeshing, jet (pressure-jet driven)
ერთ- ხრახნიანი /ორ-ხრახნიანი სტაბილიზატორით, კოაქსიალური ტანდემი/შეჯვარებული, რეაქტიული (წნევის ჭავლით ამოძრავებული);
(2) Rotor/direct jet thruster (NOTAR), with stabilizer, fenestron (fantail/shrouded)
ხრახნი/პირდაპირი ჭავლით მოძრავი, სტაბილიზატორით, დაფარული 

	(3) Gasoline/2–stroke pistons, diesel pistons, turboprop, electric;
ბენზინი/2 ტაქტიანი დგუში, დიზელის დგუში, ტურბოხრახნი, ელექტრო;
(4) Maximum power on test bench (dynamometer);
მაქსიმალური სიმძლავრე სატესტო დანადგარზე (დინამომეტრი);
(5) Optional (if average fuel consumption is used);
არასავალდებულოა თუ გამოიყენება საშუალო ხარჯის მნიშვნელობა;
(6) Maximum speed defined by the engine or propeller manufacturer;
ძრავის ან ხრახნის მწარმოებლის მიერ განსაზღვრული მაქსიმალური სიჩქარე;


ხელმოწერა / SIGNATURE
	ვადასტურებ, რომ ინფორმაცია მოცემულია სიზუსტით და ვაცნობიერებ, რომ ნებისმიერი ყალბი განცხადება შეიძლება ისჯებოდეს კანონით.
I declare the sincerity of the information above and have been informed that any false declaration may be punishable by law.

	თარიღი/
Date:
	
	სახელი, გვარი, ხელმოწერა (ორგანიზაციის ბეჭედი, თუ გამოიყენება)/
Name, Last Name, Signature (organization seal, if applicable): 





წინამდებარე განაცხადის ფორმა უნდა იქნეს ხელმოწერილი ზსხ-ის საიდენტიფიკაციო ბარათის მოთხოვნის  განმცხადებლის მიერ ან იმ პირის მიერ (აღრიცხვის ბარათის მფლობელი ან აღრიცხვის ბარათის განმცხადებელი), რომელიც განცხადებით მიმართავს სააგენტოს ძირეულ მოდიფიკაციასთან დაკავშირებით, როგორც შესაბამისია. განმცხადებელმა არ შეიძლება გადასცეს ამ ფორმის ხელმოწერის უფლებამოსილება წარმომადგენელს.
THIS FORM MUST BE SIGNED BY THE APPLICANT FOR THE ‘ULM IDENTIFICATION SHEET’ OR, AS APPLICABLE, BY THE PERSON (IDENTIFICATION CARD HOLDER OR APPLICANT) DECLARING THE MAJOR MODIFICATION. THE SIGNING OF THIS FORM MAY NOT BE DELEGATED TO A REPRESENTATIVE.
	ეს ფორმა უნდა დაერთოს ზსხ-ის საიდენტიფიკაციო ბარათის მოთხოვნის განაცხადს ან ძირეული მოდიფიკაციის განაცხადს, როგორც შესაბამისია.
THIS FORM MUST BE ATTACHED TO THE APPLICATION FOR A “ULM IDENTIFICATION SHEET” OR, AS APPLICABLE, TO THE DECLARATION OF A MAJOR MODIFICATION.
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	სსიპ – სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო
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	ზემსუბუქი საჰაერო ხომალდის აღწერითი ელემენტები (ზსხ-ს მე-4 კლასისთვის)
DESCRIPTIVE ELEMENTS OF AN ULTRALIGHT AIRCRAFT (ULM) – CLASS 4




[bookmark: _GoBack]დანართი №4
საიდენტიფიკაციო ცარიელი მასის აწონვის ბარათი
აწონვის ანგარიში / WEIGHING REPORT
	აწონვის თარიღი
Weighing Date:
	

	აწონვის მდებარეობა
Weighing Location:
	




	აწონილი საჰაერო ხომალდი / WEIGHED AIRCRAFT


	აღრიცხვის/ რეგისტრაციის ნიშნები (თუ შესაბამისია)
Identification/ Registration Marks (if applicable):
	

	მწარმოებელი, მოდელი
Manufacturer, Model:
	
	სერიული (საქარხნო) ნომერი (თუ შესაბამისია)
Serial Number (if applicable):
	

	ზემსუბუქ საჰაერო ხომალდზე გამოყენებული საწვავის/ ენერგიის სახეობა
FUEL/ ENERGY TYPE USED IN THE ULTRALIGHT AIRCRAFT

	☐
	ბენზინი/ 2 ტაქტიანი ნარევი
Gasoline/ 2-Stroke mixture
	☐
	დიზელი/ ნავთი
Diesel/ Kerosene
	☐
	სხვა (მიუთითეთ)
Other (Specify):
	

	გამოუსადეგარი საწვავის ოდენობა
Unusable Fuel Quantity:
	
	ლიტრი
Litres



	[image: Download free photo of Warning,attention,road sign,roadsign,exclamation mark  - from needpix.com]
	შენიშვნა: ქვემოთ მოყვანილი მონაცემები უნდა შეესაბამებოდეს აწონილი ზსხ-ის (სერიული (ქარხნული) ნომრის გათვალისწინებით)) რეალურ წონას. დაუშვებელია სხვა წყაროებიდან მიღებული ინფორმაციის ამ ფორმაში შეტანა.
Important note: The data provided below must correspond to the actual weight of the weighed ultralight aircraft (taking into account its serial number)). The inclusion of information obtained from other sources in this form is not permitted.



	აწონილი ზემსუბუქი საჰაერო ხომალდის აღწერა
DESCRIPTION OF THE WEIGHED ULTRALIGHT AIRCRAFT (ULM)

	ბორტზე არსებული საწვავი
Fuel on Board:

	☐
	აიწონა საწვავის გარეშე
WEIGHED WITHOUT FUEL*
	☐
	აიწონა მხოლოდ გამოუსადეგარი საწვავის ოდენობასთან ერთად
WEIGHED WITH UNUSABLE FUEL ONLY
	☐
	აიწონა საწვავის მარაგთან ერთად (მიუთითეთ საწვავის ოდენობა)*
WEIGHED WITH FUEL ON BOARD (specify fuel quantity)*:
	
	ლიტრი
Litres

	ბორტზე არსებული სხვა სითხეები (ზეთი, ძრავის გამაგრილებელი სითხე, ჰიდრავლიკური სისტემის მუშა სითხე)
Other Fluids on Board (Oil, Engine Coolant, Hydraulic Fluid)

	☐
	აწონვისას ბორტზე იყო სითხეთა მაქსიმალური ოდენობა
MAXIMUM FLUID QUANTITY ON BOARD AT THE TIME OF WEIGHING
	☐
	აწონვისას ბორტზე იყო სითხეთა დანაკლისი ოდენობა (მიუთითეთ ოდენობა)*
MISSING FLUID QUANTITY ON BOARD AT THE TIME OF WEIGHING (SPECIFY QUANTITY)*:
	
	კგ
Kg

	ძრავა (მიუთითეთ მოდელი)
Engine (specify model):
	

	საჰაერო ხრახნი (მიუთითეთ მოდელი)
Propeller (specify details):
	

	* ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში მიეთითება შესწორებები/ You must then specify the correction to be made in the table below
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	სსიპ – სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო
LEPL – CIVIL AVIATION AGENCY

	
	ზემსუბუქი საჰაერო ხომალდის საიდენტიფიკაციო ცარიელი მასის აწონვის ბარათი
ULTRALIGHT AIRCRAFT (ULM) REFERENCE EMPTY MASS REPORT





	ჩამოთვალეთ ძირითადი აღჭურვილობა და ხელსაწყოები (არასტანდარტული აღჭურვილობის ჩათვლით)
List the main equipment and instruments (including optional equipment)

	


	აწონვის შედეგი
WEIGHING RESULT

	
	კგ Kg
	①



 
	FUEL AND OTHER FLUID CORRECTIONS (if necessary)
შესწორებები საწვავის და სხვა სითხის მიმართ (თუ საჭიროა)
	CORRECTION OF MASS
მასის შესწორება

	თუ საწვავის ოდენობა აწონვისას განსხვავდებოდა გამოუყენებადი საწვავის ოდენობისგან/ If the quantity of fuel during weighing was different from the unusable quantity:
	☐
	–
	☐
	+
	
	კგ
Kg

	თუ სითხეების რაოდენობა (ზეთი, ძრავის გამაგრილებელი და ჰიდრავლიკური სითხე) აწონვისას ნაკლები იყო მაქსიმალურ ოდენობაზე/ If the quantity of fluids (oil, engine coolant, hydraulic fluid) during weighing was less than the maximum quantity:
	
	
	
	+
	
	კგ
Kg



	ცარიელი მასა აწონვის დღეს
EMPTY MASS ON THE DAY OF WEIGHING:
	
	კგ
Kg
	②


                                                                                                                                                                     			       ① + sum of corrections


შეავსეთ იმ შემთხვევაში, თუ ზსხ არ იყო აწონილი საიდენტიფიკაციო კონფიგურაციაში
TO BE COMPLETED ONLY IF THE ULM IS WEIGHED IN A CONFIGURATION DIFFERENT FROM THE REFERENCE CONFIGURATION


DETERMINATION OF THE REFERENCE EMPTY MASS/ საიდენტიფიკაციო ცარიელი მასა განსაზღვრა
	საჰაერო ხომალდი აიწონა საიდენტიფიკაციო კონფიგურაციაში?
Was the aircraft weighed in the reference configuration?
	☐
	დიახ
Yes
	☐
	არა:
No:
	 შეავსეთ ქვემოთ მოცემული ცხრილები
Complete the tables below

	აწონილ საჰაერო ხომალდზე დაყენებული აღჭურვილობა, რომელიც არ არის სადენტიფიკაციო კონფიგურაციის ნაწილი
EQUIPMENT INSTALLED ON THE WEIGHED AIRCRAFT THAT IS NOT PART OF THE REFERENCE CONFIGURATION
	შესწორება
CORRECTION

	
	
-
	
	კგ
Kg

	
	
-
	
	კგ
Kg

	
	
-
	
	კგ
Kg





	აწონილ საჰაერო ხომალდზე მოხსნილი აღჭურვილობა, რომელიც არის საიდენტიფიკაციო კონფიგურაციის ნაწილი
EQUIPMENT NOT INSTALLED ON THE AIRCRAFT BEING WEIGHED BUT FORMING PART OF THE REFERENCE CONFIGURATION
	შესწორება
CORRECTION

	
	+
	
	კგ
Kg

	
	+
	
	კგ
Kg

	
	+
	
	კგ
Kg



	საიდენტიფიკაციო ცარიელი მასა
REFERENCE EMPTY MASS:
	
	კგ
Kg

	② + sum of modifications



SIGNATURE/ ხელმოწერა 
	ვადასტურებ, რომ ინფორმაცია მოცემულია სიზუსტით და ვაცნობიერებ, რომ ნებისმიერი ყალბი განცხადება შეიძლება ისჯებოდეს კანონით.
I declare the sincerity of the information above and have been informed that any false declaration may be punishable by law.

	თარიღი/
Date:
	
	სახელი, გვარი, ხელმოწერა (ორგანიზაციის ბეჭედი, თუ გამოიყენება)/
Name, Last Name, Signature (organization seal, if applicable): 






	სახელმძღვანელო ინფორმაცია
ცარიელი მასა და საიდენტიფიკაციო ცარიელი მასა
	GUIDANCE INFORMATION
EMPTY MASS AND REFERENCE EMPTY MASS

	რა არის ცარიელი მასა?
	What is meant by ‘EMPTY MASS’?

	ცარიელი მასა არის ზსხ-ის მასა:
	This is the mass of the ULM: 

	· მგზავრის ან ტვირთის გარეშე (ბარგი, მოსახსნელი ბალასტი და ა.შ.);
· ფიქსირებული ბალასტით;
· საწვავის გარეშე გარდა გამოუყენებადი საწვავისა *;
· ზსხ-ის ნორმალური მუშაობისთვის საჭირო სითხეების მაქსიმალური რაოდენობით (მაგ. ზეთი, გამაგრილებელი და ჰიდრავლიკური სითხე). 
	· without occupants or load (e.g. luggage, removable ballast, etc.);
· with fixed ballast, if installed;
· without usable fuel, except for unusable fuel *; and
· with the maximum quantities of liquids necessary for the normal operation of the ULM (e.g. oil, coolant, hydraulic fluid).

	* საწვავის ოდენობა, რომელსაც ძრავი ვერ იყენებს ავზების ფორმის და საწვავის მიწოდების მილების განლაგებიდან  გამომდინარე. ეს მნიშვნელობა უნდა იყოს განსაზღვრული მწარმოებლის მიერ ფრენის შესრულების სახელმძღვანელოში.
	* The amount of fuel that the engine cannot use due to the geometry of the tanks and supply piping. This value must be provided by the manufacturer as part of flight manual.

	რა არის საიდენტიფიკაციო ცარიელი მასა?
	What is meant by ‘REFERENCE EMPTY MASS’?

	ზსხ-ის საიდენტიფიკაციო ბარათით განისაზღვრება ზსხ-ის საიდენტიფიკაციო ცარიელი მასა.
	The ULM Identification Sheet specifies the ‘REFERENCE EMPTY MASS’ of the ULM.

	საიდენტიფიკაციო ცარიელი მასა არის ზსხ-ის მასა მოცემულ კონფიგურაციაში, რომელსაც ეწოდება ‘საიდენტიფიკაციო კონფიგურაცია’. აღნიშნული კონფიგურაცია შეიძლება შეირჩეს საიდენტიფიკაციო ბარათის მაძიებლის სურვილისამებრ, იმ შემთხვევაში თუ აღნიშნული წარმოადგენს მართებულ კონფიგურაციას, კერძოდ:
	The ‘REFERENCE EMPTY MASS’ is the mass of the ULM in a specified configuration, referred to as the “REFERENCE CONFIGURATION”. This configuration may be freely chosen by the applicant, provided that it is a valid configuration, namely:

	· ზსხ უნდა იყოს ფრენისუნარიანი (ე.ი. ყველა ის აღჭურვილობა და ხელსაწყო, რომელიც საჭიროა ფრენისთვის, შედის საიდენტიფიკაციო კონფიგურაციაში); და
· საიდენტიფიკაციო ცარიელი მასა არ უნდა აღემატებოდეს მაქსიმალურ ცარიელ მასას.
	· the ULM must be suitable for flight (i.e. all equipment and devices necessary to ensure its suitability for flight are included in the reference configuration); and
· the reference empty mass must not exceed the maximum empty mass.

	მაგალითად, საიდენტიფიკაციო კონფიგურაცია შეიძლება შერჩეულ იქნეს იმგვარად, რომ შეესაბამებოდეს ზსხ-ს:
· არჩევითი აღჭურვილობის გარეშე (მინიმალური ცარიელი მასა); ან
· აღჭურვილობის სტანდარტული ჩამონათვლით (თუნდაც ზოგიერთი მათგანი არჩევითი იყოს); ან
· მოცემული სერიული ნომრის კონფიგურაციაში მისი აწონვისას; ან
· ნებისმიერი სხვა კონფიგურაცია.
	For example, the reference configuration may correspond to the ULM:
· without optional equipment (i.e. at its minimum empty mass);
· with a standard list of equipment, even if some of the equipment is optional;
· in the configuration of a specific serial-numbered aircraft at the time of weighing; or
· in any other valid configuration.

	საიდენტიფიკაციო ცარიელი მასა უნდა განისაზღვროს აწონვით.
	The reference empty mass shall be established by weighing.

	რეკომენდირებულია, რომ ზსხ-ის აწონვა განხორციელდეს საიდენტიფიკაციო კონფიგურაციაში ისე, რომ საიდენტიფიკაციო ცარიელი მასა იყოს აწონვის პირდაპირი შედეგი.
	It is strongly recommended that the ULM be weighed in the reference configuration so that the reference empty mass is obtained directly from the weighing.

	მიუხედავად ამისა, იმ ზსხ-ს აწონვის შედეგის გამოყენება, რომელიც სრულად არ იყო საიდენტიფიკაციო კონფიგურაციაში. ამ შემთხვევაში, ზემოთ წარმოდგენილ ფორმაში მოცემული საიდენტიფიკაციო ცარიელი მასა უნდა მიუთითებდეს, სადაც შესაბამისია:
	Nevertheless, it is possible to use the weighing results of a ULM that was not fully in the reference configuration. In this case, the reference empty mass indicated in the form above must specify, where applicable:

	· მოწყობილობას, რომელიც დამონტაჟებული იყო აწონილ ზსხ-ზე და რომელიც არ არის საიდენტიფიკაციო კონფიგურაციის ნაწილი (ამ მოწყობილობის მასა უნდა გამოკლდეს აწონის შედეგად მიღებულ მასას);
· მოწყობილობას, რომელიც არ იყო დამონტაჟებული აწონილ ზსხ-ზე და რომელიც არის საიდენტიფიკაციო კონფიგურაციის ნაწილი (ამ მოწყობილობის მასა უნდა დაემატოს აწონის შედეგად მიღებულ მასას).
	· equipment installed on the weighed ULM but NOT included in the reference configuration (the mass of such equipment must be subtracted from the measured mass);
· equipment NOT installed on the weighed ULM but included in the reference configuration (the mass of such equipment must be added to the measured mass).




დანართი №7
1) ჰორიზონტალური განლაგება
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2) ვერტიკალური განლაგება
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THIS  ULTRALIGHT ~ AIRCRAFT IS OPERATED
WITHOUT A CERTIFICATE OF AIRWORTHINESS AND
HAS NOT BEEN INSPECTED BY THE CIVIL AVIATION
AGENCY. ITS OPERATION IS SUBJECT TO SPECIFIC
RESTRICTIONS AND IT SHALL NOT BE USED FOR
THE CARRIAGE OF PASSENGERS, CARGO OR MAIL
FOR REMUNERATION, OR FOR THE PERFORMANCE
OF SPECIALISED OPERATIONS OR INTRODUCTORY
LOCAL FLIGHTS.
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THIS ULTRALIGHT AIRCRAFT IS OPERATED WITHOUT A
CERTIFICATE OF AIRWORTHINESS AND HAS NOT BEEN
INSPECTED BY THE CIVIL AVIATION AGENCY. ITS
OPERATION IS SUBJECT TO SPECIFIC RESTRICTIONS
AND IT SHALL NOT BE USED FOR THE CARRIAGE OF
PASSENGERS, CARGO OR MAIL FOR REMUNERATION,
OR FOR THE PERFORMANCE OF SPECIALISED
OPERATIONS OR INTRODUCTORY LOCAL FLIGHTS.
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