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სსიპ – სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის 2019 წლის 6 ნოემბრის ბრძანება №208 - ვებგვერდი, 13.11.2019წ.
საკიდელით ტვირთის  გადატანის (HESLO) ან/და ადამიანების გადაყვანის (HHO) 

სახელმძღვანელო მასალა 
1. საკიდელით ტვირთის გადატანის (HESLO) ან/და ადამიანების გადაყვანის (HHO) უფლების  მისაღებად ექსპლუატანტმა სააგენტოში უნდა წარადგინოს შევსებული „საკიდელით ტვირთის გადატანის (HESLO) ან/და ადამიანების გადაყვანის (HHO) უფლების მინიჭების განცხადება/ფორმა“. 
2.  საკიდელით ტვირთის გადატანის ან/და ადამიანების გადაყვანის სამუშაოების შესასრულებლად, ექსპლუატანტი ვალდებულია:

ა) შეიმუშაოს სტანდარტულ, არასტანდარტულ და ავარიულ ვითარებაში მოქმედების პროცედურები;

ბ) განსაზღვროს შვეულმფრენის საფრენოსნო-ტექნიკური მახასიათებლები;

გ) დაადგინოს საჭირო აღჭურვილობა;

დ) დაადგინოს ყველა სახის შეზღუდვა; 

ე) დაადგინოს სხ-ის მეთაურის/ეკიპაჟის წევრების, აგრეთვე მიწაზე ან სხ-ზე სპეციალიზებულ ამოცანებთან უშუალოდ დაკავშირებული სამუშაოების  შემსრულებელი პირების (შემდგომ – ამოცანის შემსრულებელი სპეციალისტები) უფლება-მოვალეობები; 
ვ) დაადგინოს ეკიპაჟის წევრების და ამოცანის შემსრულებელი სპეციალისტების   მომზადების პროგრამა;

ზ) გაანალიზოს მოსალოდნელი საექსპლუატაციო რისკები;

თ) შეიმუშაოს საფრენოსნო ეკიპაჟის წევრებს, ამოცანის შემსრულებელ სპეციალისტებსა  და სახმელეთო პერსონალს შორის ურთიერთმოქმედების, უსაფრთხოების ზომების და ინსტრუქტაჟის მოთხოვნები.

შენიშვნა: სახელმძღვანელო მასალა მოცემულია ევროკომისიის N965/2012 რეგულაციის  სახელმძღვანელო მასალებში SPO.SPEC.HESLO.100-SPO.SPEC.HESLO.110. ან/და SPA.HHO.100 - SPA.HHO.140. 

3. შვეულმფრენი აღჭურვილი უნდა იყოს:

3.1. საკიდელით ტვირთის გადატანისას:
ა) ერთი  სარკით ან კავზე/დაკიდებულ ტვირთზე დაკვირვების სხვა საშუალებით; 
ბ) დატვირთვის ერთი საზომი საშუალებით, თუ არ არის გათვალისწინებული ტვირთის წონის განსაზღვრის სხვა მეთოდი.
3.2. საკიდელით (ჯალამბრით) ადამიანების გადაყვანისას:
ა) ჯალამბრიანი ოპერაციებისათვის საჭირო აღჭურვილობით ან სატვირთო კავით;
ბ) ერთი  სარკით ან კავზე დაკვირვების სხვა საშუალებით; 
გ) დატვირთვის ერთი საზომი საშუალებით, თუ არ არის გათვალისწინებული ტვირთის წონის განსაზღვრის სხვა მეთოდი.
3.3. ჯალამბრის და სატვირთო კავის დამონტაჟება, აგრეთვე მათი ნებისმიერი შემდგომი მოდიფიცირება, ხორციელდება საფრენად ვარგისობის შესაბამისი მოწმობის საფუძველზე, რომელიც ჩასატარებელი სამუშაოების სახეებს შეესაბამება.  

4. საფრენად ვარგისობის შენარჩუნების პროცედურები უნდა იყოს აღწერილი ტექმომსახურების პროგრამაში და შეიცავდეს ინფორმაციას, რომელიც საჭიროა შვეულმფრენზე დამონტაჟებული HESLO/HHO აღჭურვილობის მიმდინარე ტექმომსახურების და შემოწმების ჩასატარებლად. 

5. საკიდელით ტვირთის გადატანის და/ან ადამიანების გადაყვანის სტანდარტულ საექსპლუატაციო პროცედურებში განსაზღვრული უნდა იყოს:
ა) მოწყობილობები, რომელიც უნდა იყოს ბორტზე, მასთან დაკავშირებული საექსპლუატაციო შეზღუდვები და შესაბამისი ჩანაწერები მინიმალური აღჭურვილობის ჩამონათვალში (MEL) – იმისდა მიხედვით, თუ რომელი გამოიყენება;
ბ) ეკიპაჟის შემადგენლობა, ეკიპაჟის წევრების და ამოცანის შემსრულებელი სპეციალისტების კვალიფიკაციისადმი დადგენილი მოთხოვნები;
გ) ეკიპაჟის წევრების და ამოცანის შემსრულებელი სპეციალისტების სწავლება, რომლის გავლა საჭიროა მათზე დაკისრებული ამოცანების შესასრულებლად და ამ სწავლების ჩამტარებელი პირების დანიშვნის წესი და კვალიფიკაცია;
დ) ეკიპაჟის წევრებისა და ამოცანის შემსრულებელი სპეციალისტების უფლება-მოვალეობები; 
ე) საექსპლუატაციო კრიტერიუმები, რომელთა დაცვა აუცილებელია საკიდელით ტვირთის გადატანის და/ან ადამიანების გადაყვანის ოპერაციების შესასრულებლად; 
ვ) სტანდარტულ, არასტანდარტულ და ავარიულ ვითარებაში მოქმედების პროცედურები.
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სსიპ – სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის 2019 წლის 6 ნოემბრის ბრძანება №208 - ვებგვერდი, 13.11.2019წ.
საკიდელით ტვირთის გადატანის (HESLO) ან/და ადამიანების გადაყვანის (HHO) უფლების მინიჭების განცხადება/ფორმა

APPLICATION FOR THE APPROVAL OF HELICOPTER EXTERNAL SLING LOAD OPERATIONS (HESLO) & 

HUMAN EXTERNAL CARGO OPERATIONS (HHO) 
APPROVAL FORM 

	A. ინფორმაცია განმცხადებელზე: APPLICATION INFORMATION:

	1. ექსპლუატანტი

      NAME OF THE OPERATOR
	2. მისამართი

PERMANENT ADDRESS

	3. AOC ნომერი
         AOC number
	

	  4. ტელეფონი

      TELEPHONE
	

	B. ხელმძღვანელები პირების  საკონტაქტო მონაცემები: MANAGEMENT CONTACTS:

	1. საფრენოსნო სამსახურის მენეჯერი
FLIGHT OPERATION MANAGER NAME
	

	TEL:
	E-MAIL:

	2. სწავლების მენეჯერი

FLIGHT TRAINING MANAGER NAME
	

	TEL:
	E-MAIL:

	3. ტექნიკური სამსახური

MAINTENANCE MANAGER NAME
	

	TEL:
	E-MAIL:

	C.      საჰაერო ხომალდის მონაცემები AIRCRAFT TO BE OPERATED:

	a.   ტიპი/Type
	

	b.  სერიული ნომერი/Manufacturer Serial #:
	

	c.  რეგისტრაციის ნომერი
    Aircraft Registration mark (s)
	

	
	

	 საკიდელით ტვირთის  გადატანის ან/და ადამიან(ებ)ის ჯალამბრით და სატვირთო კავით გადაყვანის აღჭურვილობა/

CARGO HOOK OR HOIST OPERATION EQUIPMENT FITTED: 

	 
	   მწარმოებელი/Made:                    მოდელი/Model:



	  
	   მწარმოებელი/Made:                    მოდელი/Model:                         

	   
	   მწარმოებელი/Made:                    მოდელი/Model:                        

	D. ტექნიკური მომსახურების პროგრამა/MAINTENANCE PROGRAM:

	განმცხადებელს უნდა ჰქონდეს ტექნიკური მომსახურების პროგრამა, რომელიც შეიცავს მწარმოებლის მიერ  საკიდელის ან/და ჯალამბრის და სატვირთო კავის დადგენილ, ტექნიკური მომსახურების ყველა მოთხოვნას/

The applicant should have an established Maintenance Program that contains all cargo hook or Hoist operation equipment maintenance requirements prescribed by manufactured or design organization.
	   □ კი/Yes                      □ არა/No

	
	

	E. მინიმალური აღჭურვილობის ჩამონათვალი /MINIMUM EQUIPMENT LIST:    

	მინიმალური აღჭურვილობის ჩამონათვალში ასახული უნდა იყოს  სისტემების ყველა შესაძლებელი გაუმართაობა/ 

The applicant should revised parts of Minimum Equipment List to reflect systems requirements appropriate to the intended   operations?


	       □ კი/Yes                      □ არა/No

	F. ვარგისობის შენარჩუნება და პროცედურები/MAINTENANCE PRACTICES AND PROCEDURES 

	განმცხადებელს უნდა ჰქონდეს  საკიდელის ან/და ჯალამბრის და სატვირთო კავის ვარგისობის შენარჩუნების პროცედურები, რომელიც უზრუნველყოფს: The applicant must institute procedures in respect of continuing airworthiness practices for cargo hook  or Hoist operation equipment. These procedures should cover the following subjects:
	უნდა მიეთითოს სახელმძღვანელოში გაწერილი შესაბამისი  პუნქტები
 

	
	

	1. საკიდელის ან/და ჯალამბრის და სატვირთო კავის აღჭურვილობის ტექნიკური მომსახურების პროცედურები (მწარმოებლის მიერ დადგენილი ტექნიკური მომსახურების ინსტრუქციებთან შესაბამისობა, მოდიფიცირების პროცედურები, საბორტო სისტემების მომსახურება და აშ.) 

Maintenance procedures of cargo hook or Hoist operation equipment (adherence to manufacturer’s maintenance instructions, modification procedures, handling on-board systems, etc.)
	   

	2. ტექნიკური სწავლება (განმცხადებლის ტექნიკური პერსონალის, კონტრაქტორი ორგანიზაციის ტექნიკური მომსახურების პერსონალის პირველადი და განმეორებადი  მომზადება და ა.შ) 

Maintenance Training (training of applicant’s maintenance

management staff, training of contractor’s maintenance personnel, initial training, recurrent training, etc.)
	

	3. დამატებითი აღჭურვილობა/

Additional equipment
	

	G. საექსპლუატაციო  პროცედურები/OPERATING PRACTICES AND PROCEDURES

	განმცხადებელმა უნდა დაადგინოს ტვირთის  საკიდელით გადატანის ან/და ადამიანების ჯალამბრით და სატვირთო კავით გადაყვანის

საექსპლუატაციო პროცედურები, რომელიც უნდა მოიცავდეს:

/The applicant must institute cargo hook or hoist Operating Practices and Procedures. These practices and procedures should cover the following subjects:


	უნდა მიეთითოს სახელმძღვანელოში გაწერილი შესაბამისი  პუნქტები


	
	

	1. საკიდელით ან/და ჯალამბრით და სატვირთო კავით  ფრენისათვის დაგეგმარების პროცედურები (ფაქტიური და პროგნოზირებული ამინდი, MEL-ის გამოყენება,  საექსპლუატაციო ან აღჭურვილობის შეზღუდვები და ა.შ)/

Flight planning procedures for operations conditions 

(Reported and forecast weather, use of minimum equipment list (MEL), equipment or operating restrictions, etc.) 
	   

	2. წინასაფრენოსნო მომზადების პროცედურები ყოველი ფრენისთვის, როდესაც დაგეგმილია ტვირთის  საკიდელით გადატანა ან/და ადამიანების ჯალამბრით და სატვირთო კავით გადაყვანა (ტექნიკური ჟურნალის ჩანაწერების შემოწმება, სხ-ს  და შიდა ინსპექტირება)  

Pre-flight procedures for each flight when use of cargo hook or hoist Operating equipment (review of technical log, external/internal inspection).


	

	3. საკიდელის ან/და ჯალამბრის და სატვირთო კავის  გამოყენებისას, არასტანდარტულ ვითარებაში ეკიპაჟის ქმედების პროცედურები.

Procedures with respect to flight crew response to abnormal situations related to the use of cargo hook or hoist operation.
	

	4. ფრენის შემდგომი პროცედურები (ჩანაწერები ტექნიკურ ჟურნალში, დეფექტების   შესახებ და ა.შ.)

Post-flight procedures (technical log entries, defects description).
	

	H. საფრენოსნო ეკიპაჟის მომზადება და კვალიფიკაცია/FLIGHT CREW TRAINING AND QUALIFICATION

	განმცხადებელმა უნდა დაადგინოს მომზადების პროგრამა, რომელიც უნდა მოიცავდეს G.1 - G.4 პუნქტებში გაწერილ საკითხებს  და:
The applicant is required to establish the training program covering  subjects under G.1 to G.4 above and:
	უნდა მიეთითოს სახელმძღვანელოში გაწერილი შესაბამისი  პუნქტები


	
	

	1. საფრენოსნო ეკიპაჟის საკვალიფიკაციო მოთხოვნები/

Flight crew qualification requirements.
	   

	2. პირველადი და განმეორებითი მომზადება/

Description of initial and recurrent training.
	

	 I.  სააგენტოში უნდა იყოს წარმოდგენილი/TO BE SUBMITTED TO THE GCAA 

	1. სეს-ს ნაწილები ან სხვა შესაბამისი დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს  საკიდელის ან/და ჯალამბრის და სატვირთო კავის ვარგისიანობას და გამოყენების უფლებას/

Sections of the HFM or HFM Supplements that document cargo hook or hoist operating equipment airworthiness approval
	□ კი/Yes                      □ არა/No

	
	

	2. საფრენოსნო ეკიპაჟის მომზადების პროგრამა და საკვალიფიკაციო მოთხოვნები/
Flight crew cargo hook operation training programs and qualification requirements


	□ კი/Yes                      □ არა/No

	3. ფშს და  საკონტროლო კითხვარები, რომელიც მოიცავს  საკიდელის ან/და ჯალამბრის და სატვირთო კავის  გამოყენების პროცედურას (OM-A, OM-B, OM-D, OM-C, HFM, FCOM, ტვირთის საკიდელით გადატანის  სახელმძღვანელო და ა.შ.)

Operation manuals and checklists that include cargo hook or hoist operating practices and procedures (OM-A, OMB, OM-D, HFM, FCOM   etc.)
	□ კი/Yes                      □ არა/No

	4. მინიმალური აღჭურვილობის ჩამონათვალი, ტვირთის   საკიდელით გადატანის ან/და ადამიანების ჯალამბრით და სატვირთო კავით გადაყვანის აღჭურვილობის გათვალისწინებით/

Minimum Equipment List (MEL) that include items pertinent to cargo hook or hoist operations
	□ კი/Yes                      □ არა/No

	5. ტექნიკური მომსახურების პროგრამა,  საკიდელის ან/და ჯალამბრის და სატვირთო კავის გათვალისწინებით/

Maintenance program or revision thereof that include items pertinent to cargo hook or hoist operation equipment
	□ კი/Yes                      □ არა/No

	6. ტექნიკური მომსახურების პროცედურები,  საკიდელის ან/და ჯალამბრის და სატვირთო კავის გამოყენების გათვალისწინებით (ტექნიკური მომსახურების სახელმძღვანელო და ა.შ.)/
cargo hook or  hoist operation maintenance practices & procedures (MOE, etc.)
	□ კი/Yes                      □არა/ No

	7. ტექნიკური მომსახურების ბიულეტინები, დამატებითი ტიპის სერტიფიკატი ან მოდიფიკაციის დოკუმენტაცია/

Service Bulletin, Supplemental Type Certificate (STC) or Major Modification Approval Documentation, if approval based on that documents (except if based on approved type design).
	□ კი/Yes                      □არა/ No

	8. ტვირთის   საკიდელით გადატანის ან/და ადამიანების ჯალამბრით და სატვირთო კავით  გადაყვანისთვის საფრენოსნო ეკიპაჟის   ტრენინგის გავლის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია/

Documented evidence that flight crews are appropriate trained for cargo hook or hoist operations.
	□ კი/Yes                      □ არა/No

	9. მოსალოდნელი საექსპლუატაციო რისკების ანალიზი.

Risk analysis.
	□ კი/Yes                      □ არა/No

	 J. განმცხადებლის დადასტურება/APPLICANTS CERTIFICATION:

ხელმომწერები ადასტურებენ, რომ ყველა დებულებები და წარმოდგენილი დოკუმენტაცია, რომელიც ეხება ამ განცხადებას შესრულებულია, უტყუარია და შეიძლება იყოს საფუძველი  ტვირთის საკიდელით გადატანის ან/და ადამიანების გადაყვანის უფლების მინიჭებისათვის    
(a)    The undersigned certify that all statements and answers provided on this application form and as attachments are complete are true to the best of my acknowledge and agree that they are to be considered as the part of the basis for issuance of the cargo hook  or  hoist operation Approval.



	1. საფრენოსნო სამსახურის მენეჯერი 

        MANAGER OF FLIGHT OPERATIONS
	ხელმოწერა/SIGNATURE
	თარიღი/DATE

	2.   სწავლების მენეჯერი

      FLIGHT TRAINING MANAGER
	ხელმოწერა/SIGNATURE
	თარიღი/DATE

	3.  ტექნიკური სამსახურის მენეჯერი
     MAINTENANCE MANAGER
	ხელმოწერა/SIGNATURE
	თარიღი/DATE

	4.  ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი

     QUALITY MANAGER
	ხელმოწერა/SIGNATURE
	თარიღი/DATE

	K. სსას-ის კოორდინაცია/GCAA COORDINATION


	პასუხისმგებელი

RESPONSIBLE
	თარიღი/

DATE
	ხელმოწერა/

SIGNATURE

	1. ტექმომსახურების პროგრამა/MAINTENANCE PROGRAM
	AIR
	
	

	2. მინიმალური აღჭურვილობის ჩამონათვალი /MINIMUM EQUIPMENT LIST   
	AIR/ OPS
	
	

	3. ტექნიკური მომსახურების პროცედურები/MAINTENANCE PROCEDURES
	AIR
	
	

	4. საექსპლუატაციო პროცედურები/OPERATING PRACTICES AND PROCEDURES
	OPS
	
	

	5. საფრენოსნო ეკიპაჟის მომზადება და კვალიფიკაცია/FLIGHT CREW TRAINING AND QUALIFICATION
	OPS
	
	

	L. სსას-ს გადაწყვეტილება/GCAA CERTIFICATION

	1.          ( ნებადართულია/Approved                                  (   არა არის ნებადართული/ Not Approved

	2.  შენიშვნები/REMARKS:

	 3.                  ( პირველადი/INITIAL                                                               (   განმეორებითი/RENEWAL

	4. ფრენის უსაფრთხოების ინსპექტორი (საჰაერო ხომალდების ექსპლუატანტების ინსპექტორი (OPS))
	
	ხელმოწერა/

SIGNATURE
	
	თარიღი/DATE
	

	5. ფრენის უსაფრთხოების ინსპექტორი 

(საფრენად ვარგისობის შენარჩუნების ზედამხედველობის ინსპექტორი (Air))  
	
	ხელმოწერა/

SIGNATURE
	
	თარიღი/DATE
	


დანართი 10

სსიპ – სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის 2019 წლის 6 ნოემბრის ბრძანება №208 - ვებგვერდი, 13.11.2019წ.
საჰაერო ხომალდით პლანერის/ბანერის ბუქსირების სახელმძღვანელო მასალა

1. ძირითადი მოთხოვნები:

ა) საჰაერო ხომალდით პლანერის/ბანერის ბუქსირების (შემდგომ – ბუქსირება) უფლების მისაღებად ექსპლუატანტმა სააგენტოში უნდა წარადგინოს შევსებული „პლანერის/ბანერის ბუქსირების უფლების მინიჭების განცხადება/ფორმა“ და თანდართული დოკუმენტაცია;
ბ) საჰაერო ხომალდით ბუქსირების სამუშაოების შესასრულებლად, ექსპლუატანტი  ვალდებულია:

ბ.ა) შეიმუშაოს სტანდარტულ, არასტანდარტულ და ავარიულ ვითარებაში მოქმედების პროცედურები;

ბ.ბ) განსაზღვროს სხ-ის საფრენოსნო-ტექნიკური მახასიათებლები;

ბ.გ) დაადგინოს საჭირო აღჭურვილობა;

ბ.დ) დაადგინოს ყველა სახის შეზღუდვა;

ბ.ე) დაადგინოს სხ-ის მეთაურის/ეკიპაჟის წევრების და მიწაზე ან/და სხ-ზე სპეციალიზებულ ამოცანებთან უშუალოდ დაკავშირებული სამუშაოების  შემსრულებელი პირების უფლება-მოვალეობები;

ბ.ვ) დაადგინოს ეკიპაჟის წევრების და ამოცანის შემსრულებელი სპეციალისტების   მომზადების პროგრამა;

ბ.ზ) გააანალიზოს მოსალოდნელი საექსპლუატაციო რისკები;

ბ.თ) შეიმუშაოს საფრენოსნო ეკიპაჟის წევრებს, ამოცანის შემსრულებელ სპეციალისტებსა  და სახმელეთო პერსონალს შორის ურთიერთმოქმედების, უსაფრთხოების ზომების და ინსტრუქტაჟის მოთხოვნები.
შენიშვნა: სახელმძღვანელო მასალა მოცემულია ევროკავშირის  N965/2012 რეგულაციის Part-FCLI, FCL-805  ნაწილში. 

2. სხ-ის პილოტ(ებ)ის საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ა) სხ-ის მეთაურს, რომელიც ახორციელებს  ბუქსირებას, უნდა ჰქონდეს მოქმედი პილოტის მოწმობა და სულ მცირე, 200 საათი ნაფრენი მეთაურის რანგში, მათ შორის, არანაკლებ 50 საათი შესაბამისი ტიპის საჰაერო ხომალდზე;
ბ) პილოტს, რომელიც ასრულებს ბუქსირებას:

ბ.ა) გავლილი უნდა ჰქონდეს სპეციალიზირებული სწავლება სააგენტოს მიერ აღიარებულ სასწავლო დაწესებულებაში;

ბ.ბ) ფლობდეს ავიასპეციალისტის მოწმობაში შესაბამისი სამუშაოების ოსტატობის აღნიშვნას;

ბ.გ) ჰქონდეს საფრენოსნო წიგნი ინსტრუქტორის ჩანაწერით, რომ მან გაიარა შესაბამისი მიწის ზედა და საფრენოსნო მომზადება;

ბ.დ) ჰქონდეს შესრულებული სულ მცირე 3 ფრენა ბუქსირებით, ბოლო 12 თვის განმავლობაში;
გ) ამ პუნქტის „ბ.დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნის შეუსაბამობის შემთხვევაში, პილოტმა უნდა შეასრულოს არასაკმარისი  ფრენები (3 ფრენაზე ნაკლები) კვალიფიცირებულ ინსტრუქტორთან  ერთად. 
3. საფრენად ვარგისობის მოთხოვნები:

ა) დაუშვებელია სხ-ის ექსპლუატაცია პლანერის ბუქსირებისთვის, თუ მას არ  გააჩნია მოქმედი ფრენის ვარგისობის სერტიფიკატი და მასში არ არის მითითებული, რომ სხ გამოიყენება კონკრეტული ტიპის პლანერის  ბუქსირებისთვის;
ბ) საფრენად ვარგისობის შენარჩუნების პროცედურები უნდა იყოს აღწერილი ტექმომსახურების პროგრამაში და შეიცავდეს ინფორმაციას, რომელიც საჭიროა ბუქსირების აღჭურვილობის მიმდინარე ტექმომსახურების და შემოწმების ჩასატარებლად;
გ) სხ უნდა იყოს აღჭურვილი ბუქსირების შესაბამისი კაუჭით და გათავისუფლების მართვის სისტემით, რომელიც აკმაყოფილებს საფრენად ვარგისობის ნორმებს;
დ) ბანერის ბუქსირებისას, ვერტმფრენი აღჭურვილი უნდა იყოს ვერტმფრენის  ბოლო ხრახნში ბანერის მოხვედრისაგან დამცავი საშუალებით ფრენის ყველა ეტაპზე, ავტოროტაციის ჩათვლით;

ე) საბუქსირე ბაგირის სიმტკიცე გაწყვეტაზე უნდა იყოს პლანერის მაქსიმალური სერტიფიცირებული სამუშაო წონის არანაკლებ  80%   და არაუმეტეს  ორჯერ  მეტი  ამ  წონისა.

4. საექსპლუატაციო მოთხოვნები
ა) ნებისმიერი  ფრენა ბუქსირებით უნდა განხორციელდეს საქართველოს საჰაერო სივრცეში ფრენის წესების მოთხოვნების დაცვით;
ბ) ბუქსირება უნდა ჩატარდეს მხოლოდ დღისით, ვიზუალური ფრენის წესებით მისაღები ამინდის პირობებში; 

გ) აკრძალულია  პლანერის ბუქსირება მჭიდროდ დასახლებულ ტერიტორიებზე ან ღია ცის ქვეშ მყოფი პირების თავზე;
დ) აკრძალულია  ბანერის ბუქსირება:

დ.ა) მჭიდროდ დასახლებული ტერიტორიების ან ღია ცის ქვეშ მყოფი პირების თავზე, სხ-დან 600 მეტრის რადიუსში არსებული ფიქსირებული დაბრკოლების უმაღლესი წერტილიდან 1000 (300 მეტრი) ფუტის ქვემოთ;

დ.ბ) ისეთ სიმაღლეზე, რომელიც  საშუალებას არ მისცემს სხ-ს ძრავის მტყუნების  შემთხვევაში მოახდინოს ბანერისგან განთავისუფლება,   შეასრულოს იძულებითი დაფრენა ღია ტერიტორიაზე და არ მიაყენოს ზიანი ხალხს და მიწის ზედაპირზე განთავსებულ ქონებას; 

ე) როდესაც ბანერის ბუქსირება ხორციელდება მჭიდროდ დასახლებული ტერიტორიის თავზე, პილოტმა უნდა გამოიჩინოს სათანადო ყურადღება, ბანერის ან საბუქსირე ბაგირის დაგდების შემთხვევაში, არ შეექმნას საფრთხე ადამიანებს და ქონებას; 

ვ) პილოტმა, რომელიც ახორციელებს ბანერის ბუქსირებისას, ბუქსირების ბაგირი უნდა ჩამოაგდოს წინასწარ განსაზღვრულ ადგილას, მინიმუმ 500 ფუტის მოშორებით ადამიანების, შენობების,  ავტომობილების და სხ-ებისაგან;
ზ) თუ მაბუქსირებელი სხ  აპირებს დაფრენას მასზე მიმაგრებული საბუქსირე ბაგირით, პილოტმა უნდა გამოიჩინოს სათანადო სიფრთხილე, რათა თავიდან იქნეს აცილებული საბუქსირე ბაგირის გამოდება სხვა სხ-ზე ჰაერში ან მიწაზე განლაგებულ სხ-ზე,  ქონებაზე და ადამიანებზე;
თ)  ბუქსირებისას უნდა იყოს უზრუნველყოფილი მუდმივი კომუნიკაცია:

თ.ა) ჰაერი-ჰაერი;  

თ.ბ) ჰაერი-მიწა;

თ.გ) საჰაერო მოძრაობის მართვის მეთვალყურესთან, თუ ეს მოეთხოვება;
ი) მაბუქსირებელი სხ-ის, საბუქსირე ბაგირის და პლანერის საერთო სიგრძე ჰაერში არ უნდა აღემატებოდეს 150 მეტრს; 

კ) მაბუქსირებელი სხ-ს მეთაური, რომელიც აპირებს პლანერის ბუქსირებას, აფრენამდე უნდა დარწმუნდეს, რომ: 

კ.ა)    საბუქსირე ბაგირი არის ვარგისი  და აკმაყოფილებს შესაბამისი წესების მოთხოვნებს;

კ.ბ) მაბუქსირებელ სხ-სა  და  პლანერს,  შეუძლია უსაფრთხოდ აფრენა, უსაფრთხო სიმაღლის აღება და შენარჩუნება და უსაფრთხო დაფრენა დანიშნულების ადგილზე; 

კ.გ) შეთანხმებულია სიგნალები და დამყარებულია  კომუნიკაცია, სათანადო ადგილას განლაგებულ პირებთან, რათა შესაძლებელი გახდეს პლანერის  უსაფრთხოდ აფრენა; 

კ.დ) შეთანხმებულია სიგნალები პლანერის მეთაურთან (PIC) ბუქსირების დაუყოვნებელი შეწყვეტის შესახებ და იმ შემთვევისათვის, როცა ბუქსირების შეწყვეტა შეუძლებელია; 

კ.ე) მაბუქსირებელი სხ აღჭურვილია ოპერაციის შესრულებისათვის შესაბამისი ტიპის საბუქსირე სისტემით, რომელიც  დამონტაჟებულია მოთხოვნების შესაბამისად;
კ. ვ)  პლანერის პილოტთან  კოორდინაციის ყველა საკითხი შეთანხმებულია;
კ.ზ) ჩატარებულია ფრენისწინა მომზადების  შემოწმება და ყველა შესაძლებელი რისკი შეფასებულია.

დანართი 11
სსიპ – სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის 2019 წლის 6 ნოემბრის ბრძანება №208 - ვებგვერდი, 13.11.2019წ.
პლანერის/ბანერის ბუქსირების უფლების მინიჭების განცხადება/ფორმა
APPLICATION FOR THE APPROVAL OF  BANNER/GLIDER TOWING OPERATIONS
APPROVAL FORM

	A. ინფორმაცია განმცხადებელზე: APPLICATION INFORMATION:

	2. ექსპლუატანტი

      NAME OF THE OPERATOR
	2. მისამართი

PERMANENT ADDRESS

	3. AOC ნომერი
         AOC number
	

	  4. ტელეფონი

      TELEPHONE
	

	B. ხელმძღვანელები პირების  საკონტაქტო მონაცემები: MANAGEMENT CONTACTS:

	1. საფრენოსნო სამსახურის მენეჯერი
FLIGHT OPERATION MANAGER NAME
	

	ტელ/TEL:
	ელფოსტა/E-MAIL:

	2. სწავლების მენეჯერი

FLIGHT TRAINING MANAGER NAME
	

	ტელ/TEL:
	ელფოსტა/E-MAIL:

	3. ტექნიკური სამსახური

MAINTENANCE MANAGER NAME
	

	ტელ/TEL:
	ელფოსტა/E-MAIL:

	C.      საჰაერო ხომალდის მონაცემები AIRCRAFT TO BE OPERATED:

	a.   ტიპი/Type
	

	b.  სერიული ნომერი/Manufacturer Serial #:
	

	c.  რეგისტრაციის ნომერი
    Aircraft Registration mark (s)
	

	d. ბუქსირების სახეობა/ TOWING TYPE 


	ბანერი/BANNER   □                       პლანერი/GLIDER   □

	 პლანერის/ბანერის ბუქსირებისათვის საჭირო აღჭურვილობა

BANNER/GLIDER TOWING OPERATION EQUIPMENT FITTED: 

	 
	   მწარმოებელი/Made:                    მოდელი/Model:



	  
	   მწარმოებელი/Made:                    მოდელი/Model:                         

	   
	   მწარმოებელი/Made:                    მოდელი/Model:                        

	D. ტექნიკური მომსახურების პროგრამა/MAINTENANCE PROGRAM:

	განმცხადებელს უნდა ჰქონდეს ტექნიკური მომსახურების პროგრამა, რომელიც შეიცავს მწარმოებლის ან დამპროექტებელი ორგანიზაციის  მიერ  ბუქსირებისათვის საჭირო აღჭურვილობისადმი დადგენილ ტექნიკური მომსახურების ყველა მოთხოვნას
The applicant should have an established Maintenance Program that contains all banner/glider towing operation equipment maintenance requirements prescribed by manufactured or design organization.
	   □ კი/Yes                      □ არა/No

	
	

	E. მინიმალური აღჭურვილობის ჩამონათვალი/MINIMUM EQUIPMENT LIST:    

	მინიმალურ აღჭურვილობის ჩამონათვალში უნდა იყოს ასახული  სისტემების ყველა შესაძლებელი გაუმართაობა, რომელიც დაკავშირებულია ბუქსირებით ფრენის შესრულებასთან.

The applicant should revised parts of Minimum Equipment List to reflect systems requirements appropriate to the intended banner/glider towing  operations?


	       □ კი/Yes                      □ არა/No

	F. ვარგისობის შენარჩუნება და პროცედურები/MAINTENANCE PRACTICES AND PROCEDURES 

	განმცხადებელს უნდა ჰქონდეს  ბუქსირებისათვის საჭირო აღჭურვილობისადმი  ვარგისობის შენარჩუნების პროცედურები, რომლებიც უზრუნველყოფენ:

The applicant must institute procedures in respect of continuing airworthiness practices for banner/glider towing operation equipment. These procedures should cover the following subjects:
	უნდა მიეთითოს სახელმძღვანელოში გაწერილი შესაბამისი  პუნქტები
 

	
	

	1. ბუქსირებისათვის საჭირო აღჭურვილობის ტექნიკური მომსახურების პროცედურებს (მწარმოებლის მიერ დადგენილი ტექნიკური მომსახურების ინსტრუქციებთან შესაბამისობა, მოდიფიცირების პროცედურები, საბორტო სისტემების მომსახურება და აშ.) 

Maintenance procedures of banner/glider towing operation equipment (adherence to manufacturer’s maintenance instructions, modification procedures, handling on-board systems, etc.)
	   

	2. ტექნიკური სწავლება (განმცხადებლის ტექნიკური პერსონალის, კონტრაქტორი ორგანიზაციის ტექნიკური მომსახურების პერსონალის, პირველადი და განმეორებადი  მომზადება და ა.შ)

Maintenance Training (training of applicant’s maintenance management staff, training of contractor’s maintenance personnel, initial training, recurrent training, etc.)
	

	3. დამატებითი აღჭურვილობა/

Additional equipment
	

	G. საექსპლუატაციო  პროცედურები/OPERATING PRACTICES AND PROCEDURES

	განმცხადებელმა უნდა დაადგინოს ბუქსირებისათვის საჭირო 
საექსპლუატაციო პროცედურები, რომელიც უნდა მოიცავდეს:

/The applicant must institute banner/glider towing Operating Practices and Procedures. These practices and procedures should cover the following subjects:
	უნდა მიეთითოს სახელმძღვანელოში გაწერილი შესაბამისი  პუნქტები


	
	

	1. ბუქსირებით ფრენისათვის დაგეგმარების პროცედურები (ფაქტობრივი და პროგნოზირებული ამინდი, MEL-ის გამოყენება,  საექსპლუატაციო ან აღჭურვილობის შეზღუდვები და ა.შ)/

Flight planning procedures for operations conditions 

(Reported and forecast weather, use of minimum equipment list (MEL), equipment or operating restrictions, etc.)
	   

	2. წინასაფრენოსნო მომზადების პროცედურები ბუქსირებით დაგეგმილი ყოველი ფრენისთვის (რისკების შეფასება, ტექნიკური ჟურნალის ჩანაწერების შემოწმება, სხ-ის  ინსპექტირება და სხვა)  

Pre-flight procedures for each flight when use of banner/glider towing Operating equipment (review of technical log, external/internal inspection).


	

	3.  ბუქსირებით ფრენისას არასტანდარტულ ვითარებაში ეკიპაჟის ქმედების პროცედურები.

Procedures with respect to flight crew response to abnormal situations related to the use of banner/glider towing operation.
	

	4. ფრენის შემდგომი პროცედურები (ჩანაწერები ტექნიკურ ჟურნალში, დეფექტების   შესახებ და ა.შ.)

Post-flight procedures (technical log entries, defects description).
	

	H. საფრენოსნო ეკიპაჟის მომზადება და კვალიფიკაცია/FLIGHT CREW TRAINING AND QUALIFICATION

	განმცხადებელმა უნდა დაადგინოს მომზადების პროგრამა, რომელიც უნდა მოიცავდეს G.1 - G.4 პუნქტებში გაწერილ საკითხებს  და:
The applicant is required to establish the training program covering  subjects under G.1 to G.4 above and:
	უნდა მიეთითოს სახელმძღვანელოში გაწერილი შესაბამისი  პუნქტები


	
	

	1. საფრენოსნო ეკიპაჟის საკვალიფიკაციო მოთხოვნები/

Flight crew qualification requirements.
	   

	2. პირველადი და განმეორებითი მომზადება/

Description of initial and recurrent training.
	

	 I.  სააგენტოში უნდა იყოს წარმოდგენილი/TO BE SUBMITTED TO THE GCAA 

	1. სეს-ს ნაწილები ან სხვა შესაბამისი დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს სხ-ის ბუქსირებით ფრენისთვის ტექნიკურ ვარგისობას  და გამოყენების უფლებას/

Sections of the HFM or HFM Supplements that document banner/glider towing operating equipment airworthiness approval
	□ კი/Yes                      □ არა/No

	
	

	2. საფრენოსნო ეკიპაჟის მომზადების პროგრამა, საკვალიფიკაციო მოთხოვნები/
Flight crew cargo hook operation training programs and qualification requirements


	□ კი/Yes                      □ არა/No

	3. ფშს და  საკონტროლო კითხვარები, რომელიც მოიცავს  ბუქსირებით ფრენების შესრულების პროცედურებს (OM-A, OM-B, OM-D, OM-C,  FCOM ან ბუქსირებით ფრენების შესრულების სახელმძღვანელო)
Operation manuals and checklists that include cargo hook or hoist operating practices and procedures (OM-A, OMB, OM-D, HFM, FCOM   etc.)
	□ კი/Yes                      □ არა/No

	4. მინიმალური აღჭურვილობის ჩამონათვალი, ბუქსირებით ფრენების შესრულებისთვის საჭირო აღჭურვილობის გათვალისწინებით/

Minimum Equipment List (MEL) that include items pertinent to banner/glider towing operations
	□ კი/Yes                      □ არა/No

	5. ტექნიკური მომსახურების პროგრამა,  ბუქსირებით ფრენების შესრულების აღჭურვილობის  გათვალისწინებით/

Maintenance program or revision thereof that include items pertinent to banner/glider towing operation equipment
	□ კი/Yes                      □ არა/No

	6. ტექნიკური მომსახურების პროცედურები,  ბუქსირებით ფრენების შესრულების აღჭურვილობის  გათვალისწინებით (ტექნიკური მომსახურების სახელმძღვანელო და ა.შ.)/
banner/glider towing operation maintenance practices & procedures (MOE, etc.)
	□ კი/Yes                      □არა/ No

	 7. ტექნიკური მომსახურების ბიულეტინები, დამატებითი ტიპის სერტიფიკატი ან მოდიფიკაციის დოკუმენტაცია/

Service Bulletin, Supplemental Type Certificate (STC) or Major Modification Approval Documentation, if approval based on that documents (except if based on approved type design).
	□ კი/Yes                      □არა/ No

	8. ბუქსირებით ფრენების შესრულებისათვის   საფრენოსნო ეკიპაჟის   ტრენინგის გავლის და კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია/

Documented evidence that flight crews are appropriate trained for banner/glider towing operations.
	□ კი/Yes                      □ არა/No

	9. მოსალოდნელი საექსპლუატაციო რისკების ანალიზი.

Risk analysis.
	□ კი/Yes                      □ არა/No

	 J. განმცხადებლის დადასტურება/APPLICANTS CERTIFICATION:

ხელმომწერები ადასტურებენ, რომ ყველა დებულება და წარმოდგენილი დოკუმენტაცია, რომელიც ეხება ამ განცხადებას, შესრულებულია, უტყუარია და შეიძლება იყოს საფუძველი  ბუქსირებით ფრენების  უფლების მინიჭებისათვის    
(a)    The undersigned certify that all statements and answers provided on this application form and as attachments are complete are true to the best of my acknowledge and agree that they are to be considered as the part of the basis for issuance of the cargo hook  or  hoist operation Approval.



	2. საფრენოსნო სამსახურის მენეჯერი 

        MANAGER OF FLIGHT OPERATIONS
	ხელმოწერა/SIGNATURE
	თარიღი/DATE

	2.   სწავლების მენეჯერი

      FLIGHT TRAINING MANAGER
	ხელმოწერა/SIGNATURE
	თარიღი/DATE

	3.  ტექნიკური სამსახურის მენეჯერი
     MAINTENANCE MANAGER
	ხელმოწერა/SIGNATURE
	თარიღი/DATE

	4.  ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი

     QUALITY MANAGER
	ხელმოწერა/SIGNATURE
	თარიღი/DATE

	K. სსას-ის კოორდინაცია/GCAA COORDINATION


	პასუხისმგებელი

RESPONSIBLE
	თარიღი/

DATE
	ხელმოწერა/

SIGNATURE

	1. ტექმომსახურების პროგრამა/MAINTENANCE PROGRAM
	AIR
	
	

	2. მინიმალური აღჭურვილობის ჩამონათვალი /MINIMUM EQUIPMENT LIST   
	AIR/ OPS
	
	

	3. ტექნიკური მომსახურების პროცედურები/MAINTENANCE PROCEDURES
	AIR
	
	

	4. საექსპლუატაციო პროცედურები/OPERATING PRACTICES AND PROCEDURES
	OPS
	
	

	5. საფრენოსნო ეკიპაჟის მომზადება და კვალიფიკაცია/FLIGHT CREW TRAINING AND QUALIFICATION
	OPS
	
	

	L. სსას-ს გადაწყვეტილება/GCAA CERTIFICATION

	1.          ( ნებადართულია/Approved                                  (   არა არის ნებადართული/ Not Approved

	2.  შენიშვნები:/REMARKS:

	 3.                  ( პირველადი/INITIAL                                                               (   განმეორებითი/RENEWAL

	4. ფრენის უსაფრთხოების ინსპექტორი (საჰაერო ხომალდების ექსპლუატანტების ინსპექტორი (OPS))
	
	ხელმოწერა/

SIGNATURE
	
	თარიღი/DATE
	

	5. ფრენის უსაფრთხოების ინსპექტორი 

(საფრენად ვარგისობის შენარჩუნების ზედამხედველობის ინსპექტორი (Air))  
	
	ხელმოწერა/

SIGNATURE
	
	თარიღი/DATE
	


დანართი 12
(ამოღებულია) 

სსიპ – სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის 2020 წლის 15 იანვრის ბრძანება №16 - ვებგვერდი, 22.01.2020წ.
სსიპ – სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის 2021 წლის 18 მარტის ბრძანება №49 - ვებგვერდი, 22.03.2021წ.

დანართი 13
(ამოღებულია) 

სსიპ – სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის 2020 წლის 15 იანვრის ბრძანება №16 - ვებგვერდი, 22.01.2020წ.
სსიპ – სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის 2021 წლის 18 მარტის ბრძანება №49 - ვებგვერდი, 22.03.2021წ.
დანართი №14

სსიპ – სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის 2026 წლის 27 აგვისტოს ბრძანება №182 - ვებგვერდი, 31.08.2026წ.

	დეკლარაცია

კომერციული სპეციალიზებული ექსპლუატაციის (საავიაციო სამუშაოების) წესის შესაბამისად.  

 

	ექსპლუატანტი

დასახელება:

ექსპლუატანტის იურიდიული და ფაქტობრივი მისამართი:

პასუხისმგებელი ხელმძღვანელის გვარი/სახელი და საკონტაქტო ინფორმაცია:



	სხ-ის საფრენოსნო ექსპლუატაცია



	ექსპლუატაციის დაწყების თარიღი/ცვლილების განხორციელების თარიღი:



	საჰაერო ხომალდთან, ექსპლუატაციასთან და საფრენად ვარგისობის შენარჩუნების მართვის ორგანიზაციასთან დაკავშირებული ინფორმაცია(1): 


	საჰაერო ხომალდის ტიპ(ებ)ი, სარეგისტრაციო ნომერი და ბაზირების ძირითადი ადგილი:



	სხ-ის მწარმოებლის სერიული ნომერი

	სხ-ის ტიპი

	სხ-ის რეგისტრაცია(2)

	ბაზირების ძირითადი ადგილი

	ექსპლუატაციის ტიპები(3)

	საფრენად ვარგისობის შენარჩუნების მართვის ორგანიზაცია(4)


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	ინფორმაცია სპეციალური ავტორიზაციების (SPA) შესახებ (დეკლარაციას თან დაურთეთ სპეციალური ავტორიზაციების სია, ასეთის არსებობის შემთხვევაში)



	ინფორმაცია საავიაციო სამუშაოების (SPO) ავტორიზაციების შესახებ (თან დაურთეთ ავტორიზაციები, ასეთების არსებობის შემთხვევაში)



	განცხადებები



	 ექსპლუატანტს გააჩნია საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს თანხმობა, (იმ შემთხვევაში თუ სპეციალიზებული ექსპლუატაცია ითვალისწინებს საჰაერო ხომალდიდან ფოტო და ვიდეოგადაღებას.

	 ექსპლუატანტი აკმაყოფილებს და მომავალშიც დააკმაყოფილებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს, რაც უკავშირდება და ითვალისწინებს სპეციალურ ავტორიზაციებს (SPA). 



	 ორგანიზაციის მართვის სისტემის დოკუმენტაცია, მათ შორის, ექსპლუატაციის სახელმძღვანელო (OM) აკმაყოფილებს კომერციული სპეციალიზებული ექსპლუატაციის (საავიაციო სამუშაოების) წესის მოთხოვნებს და ყოველი ფრენა შესრულდება ექსპლუატაციის სახელმძღვანელოში (OM) განსაზღვრული პროცედურების და ინსტრუქციების შესაბამისად, როგორც ეს მოითხოვება ზეომოაღნიშნული წესის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტით. 


	 ყველა ექსპლუატირებულ საჰაერო ხომალდს გააჩნია მოქმედი საფრენად ვარგისობის სერტიფიკატი სსიპ – სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 15 ოქტომბრის №209 ბრძანებით დამტკიცებული „საქართველოს სამოქალაქო საჰაერო ხომალდებზე ფრენის ვარგისობის და ხმაურის სერტიფიკატების გაცემის წესის“ შესაბამისად ან აკმაყოფილებს სპეციალური საფრენად ვარგისობის მოთხოვნებს, რომელიც ვრცელდება სხვა სახელმწიფოში რეგისტრირებულ საჰაერო ხომალდზე და რომლის ექსპლუატაციაც იჯარის ფარგლებში ხორციელდება.



	 საფრენოსნო ეკიპაჟის (FC) ყველა წევრი ფლობს მოწმობას სსიპ – სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის 2012 წლის 30 აგვისტოს №150 ბრძანებით დამტკიცებული „ავიასპეციალისტთა სერტიფიცირების წესების“ შესაბამისად, როგორც ეს მოითხოვება კომერციული სპეციალიზებული ექსპლუატაციის (საავიაციო სამუშაოების) წესის 29-ე მუხლის მე-3 პუნქტით.



	 (თუ გამოიყენება)

ექსპლუატანტს დანერგილი აქვს და განახორციელა აღიარებული ინდუსტრიის სტანდარტის შესაბამისობასთან დემონსტრირება. 

სტანდარტის მითითება: 

მასერტიფიცირებელი ორგანო:

ბოლო შესაბამისობის აუდიტის თარიღი:



	 ექსპლუატანტი განახორციელებს სააგენტოს შეტყობინებას იმ გარემოებების ნებისმიერ ცვლილებასთან დაკავშირებით, რომლებიც ზეგავლენას ახდენს ექსპლუატანტზე უზრუნველყოს საქართველოს საჰაერო კოდექსით დადგენილი ძირითად მოთხოვნებთან შესაბამისობა და  კომერციული სპეციალიზებული ექსპლუატაციის წესის მოთხოვნებთან შესაბამისობა, როგორც ამ დეკლარაციით იქნა განცხადებული სააგენტოს მიმართ და იმ ნებისმიერ ცვილებასთან დაკავშირებით, რაც მოცემულია წინამდებარე დეკლარაციაზე თანდართულ ინფორმაციაში. 



	 ექსპლუატანტი ადასტურებს, რომ წინამდებარე დეკლარაციაში მოყვანილი ინფორმაცია სწორია.



	  პასუხისმგებელი ხელმძღვანელის გვარი/სახელი, ხელმოწერა და თარიღი 



	(1) თუ დეკლარაციის ველებში არ არის საკმარისი სივრცე საჭირო ინფორმაციის მისათითებლად, ინფორმაცია უნდა მიეთითოს ცალკეულ დანართში. დანართი უნდა იყოს დათარიღებული და ხელმოწერილი.

 (2) თუ საჰაერო ხომალდი დაყენებულია სერტიფიცირებული ექსპლუატანტის სერტიფიკატის (AOC) დანართში, ამ შემთხვევში უნდა მიეთითოს სერტიფიცირებული ექსპლუატანტის სერტიფიკატის (AOC) ნომერი და დეკლარაციას დაერთოს  აღნიშნული სერტიფიკატის (AOC) ასლი.

(3)  ექსპლუატაციის ტიპები გულისხმობს საჰაერო ხომალდით განხორციელებული ექსპლუატაციის ტიპებს, მაგ., სპეციალიზებული ექსპლუატაცია, როგორიცაა: ფოტოგრაფია, სარეკლამო ბანერის ბუქსირება, საინფორმაციო მაუწყებლობა, ტელე- და კინოგადაღება, საპარაშუტო ოპერაციები, საფრენოსნო ტექნიკური შემოწმება.
 (4) საფრენად ვარგისობის შენარჩუნების მართვის ორგანიზაციასთან (CAMO) დაკავშირებული ინფორმაცია მოიცავს ორგანიზაციის დასახელებას, მისამართს და ორგანიზაციის სერტიფიკატს. 



დანართი №15
სსიპ – სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის 2026 წლის 27 აგვისტოს ბრძანება №182 - ვებგვერდი, 31.08.2026წ.
	ავტორიზაციის განაცხადი

მაღალი რისკის კომერციული სპეციალიზებული ექსპლუატაციის (საავიაციო სამუშაოების) წესის შესაბამისად.  

 

	ექსპლუატანტი

დასახელება:

ექსპლუატანტის იურიდიული და ფაქტობრივი მისამართი:

პასუხისმგებელი ხელმძღვანელის გვარი/სახელი და საკონტაქტო ინფორმაცია:



	სხ-ის საფრენოსნო ექსპლუატაცია



	ექსპლუატაციის დაწყების თარიღი/ცვლილების განხორციელების თარიღი:



	 საჰაერო ხომალდის ტიპ(ებ)ი, სარეგისტრაციო ნომერი და ბაზირების ძირითადი ადგილი:



	სხ-ის მწარმოებლის სერიული ნომერი

	სხ-ის ტიპი

	სხ-ის რეგისტრაცია(2)

	ბაზირების ძირითადი ადგილი

	ექსპლუატაციის ტიპები(3)

	საფრენად ვარგისობის შენარჩუნების მართვის ორგანიზაცია(4)


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	ინფორმაცია სპეციალური ავტორიზაციების (SPA) შესახებ (დეკლარაციას თან დაურთეთ სპეციალური ავტორიზაციების სია, ასეთის არსებობის შემთხვევაში)



	ინფორმაცია საავიაციო სამუშაოების (SPO) ავტორიზაციების შესახებ (თან დაურთეთ ავტორიზაციები, ასეთების არსებობის შემთხვევაში)



	განცხადებები



	 ექსპლუატანტს გააჩნია საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს თანხმობა (იმ შემთხვევაში, თუ სპეციალიზებული ექსპლუატაცია ითვალისწინებს საჰაერო ხომალდიდან ფოტო- და ვიდეოგადაღებას.

	 ექსპლუატანტი აკმაყოფილებს და მომავალშიც დააკმაყოფილებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს, რაც უკავშირდება და ითვალისწინებს სპეციალურ ავტორიზაციებს (SPA). 



	 ორგანიზაციის მართვის სისტემის დოკუმენტაცია, მათ შორის, ექსპლუატაციის სახელმძღვანელო (OM) აკმაყოფილებს კომერციული სპეციალიზებული ექსპლუატაციის (საავიაციო სამუშაოების) წესის მოთხოვნებს და ყოველი ფრენა შესრულდება ექსპლუატაციის სახელმძღვანელოში (OM) განსაზღვრული პროცედურების და ინსტრუქციების შესაბამისად, როგორც ეს მოითხოვება ზემოაღნიშნული წესის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტით. 


	 ყველა ექსპლუატირებულ საჰაერო ხომალდს გააჩნია მოქმედი საფრენად ვარგისობის სერტიფიკატი სსიპ – სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 15 ოქტომბრის №209 ბრძანებით დამტკიცებული „საქართველოს სამოქალაქო საჰაერო ხომალდებზე ფრენის ვარგისობის და ხმაურის სერტიფიკატების გაცემის წესის“ შესაბამისად ან აკმაყოფილებს სპეციალური საფრენად ვარგისობის მოთხოვნებს, რომელიც ვრცელდება სხვა სახელმწიფოში რეგისტრირებულ საჰაერო ხომალდზე და რომლის ექსპლუატაციაც იჯარის ფარგლებში ხორციელდება.



	 საფრენოსნო ეკიპაჟის (FC) ყველა წევრი ფლობს მოწმობას სსიპ – სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის 2012 წლის 30 აგვისტოს №150 ბრძანებით დამტკიცებული „ავიასპეციალისტთა სერტიფიცირების წესების“ შესაბამისად, როგორც ეს მოითხოვება კომერციული სპეციალიზებული ექსპლუატაციის (საავიაციო სამუშაოების) წესის 29-ე მუხლის მე-3 პუნქტით.



	 ექსპლუატანტი განახორციელებს სააგენტოს შეტყობინებას იმ გარემოებების ნებისმიერ ცვლილებასთან დაკავშირებით, რომლებიც ზეგავლენას ახდენს ექსპლუატანტზე უზრუნველყოს საქართველოს საჰაერო კოდექსით დადგენილი ძირითად მოთხოვნებთან შესაბამისობა და  კომერციული სპეციალიზებული ექსპლუატაციის წესის მოთხოვნებთან შესაბამისობა, როგორც ამ დეკლარაციით იქნა განცხადებული სააგენტოს მიმართ და იმ ნებისმიერ ცვლილებასთნ დაკავშირებით, რაც მოცემულია წინამდებარე ავტორიზაციაში თანდართულ ინფორმაციაში. 

	 ექსპლუატანტი ადასტურებს, რომ წინამდებარე ავტორიზაციის განაცხადში მოყვანილი ინფორმაცია სწორია.



	  პასუხისმგებელი ხელმძღვანელის გვარი/სახელი, ხელმოწერა და თარიღი 



	(1) თუ ავტორიზაციის ველებში არ არის საკმარისი სივრცე საჭირო ინფორმაციის მისათითებლად, ინფორმაცია უნდა მიეთითოს ცალკეულ დანართში. დანართი უნდა იყოს დათარიღებული და ხელმოწერილი.

(2) თუ საჰაერო ხომალდი დაყენებულია სერტიფიცირებული ექსპლუატანტის სერტიფიკატის (AOC) დანართში, ამ შემთხვევში უნდა მიეთითოს სერტიფიცირებული ექსპლუატანტის სერტიფიკატის (AOC) ნომერი და დეკლარაციას დაერთოს  აღნიშნული სერტიფიკატის (AOC) ასლი.

 (3)  ექსპლუატაციის ტიპები გულისხმობს საჰაერო ხომალდით განხორციელებული ექსპლუატაციის ტიპებს, მაგ., სპეციალიზებული ექსპლუატაცია, როგორიცაა: ფოტოგრაფია, სარეკლამო ბანერის ბუქსირება, საინფორმაციო მაუწყებლობა, ტელე- და კინოგადაღება, საპარაშუტო ოპერაციები, საფრენოსნო ტექნიკური შემოწმება.
 (4) საფრენად ვარგისობის შენარჩუნების მართვის ორგანიზაციასთან (CAMO) დაკავშირებული ინფორმაცია მოიცავს ორგანიზაციის დასახელებას, მისამართს და ორგანიზაციის სერტიფიკატს. 


	მაღალი რისკის საავიაციო სამუშაოების შესრულების დროს უნდა მიეთითოს:

ა) ხორციელდება ისეთ რეგიონში, სადაც არსებობს იმის ალბათობა, რომ ავარიული ვითარებისას ხმელეთზე მყოფი მესამე პირები დაზიანდებიან;

ბ) ფრენების სპეციფიკიდან და ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე, ხმელეთზე მყოფ მესამე პირებს მაღალი რისკის ქვეშ აყენებს;



	მაღალი რისკის საავიაციო სამუშაოების ავტორიზაციის მოსაპოვებლად წარმოსადგენი დოკუმენტაცია, რომელიც უნდა მოიცავდეს:

ა) პასუხისმგებელი ხელმძღვანელის საკონტაქტო მონაცემები (სახელი, გვარი, ტელეფონი, ელფოსტა);
ბ) დასახული ექსპლუატაციის აღწერილობა, ადგილმდებარეობა, დროის პერიოდი, სხ-ის ტიპები,   სხ-ის რაოდენობა;
გ) სპეციალური ნებართვა (SPA) ასეთის არსებობის შემთხვევაში;
დ) მინიმალური აღჭურვილობის ჩამონათვალი;
ე) პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის დამადასტურებელი დოკუმენტი (პოლისი);
ვ) სხ-ის ფრენის ვარგისობის სერტიფიკატის ასლი;
ზ) საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს თანხმობა (იმ სახის საავიაციო სამუშაოსთვის, რომელიც საჭიროებს სხ-დან ფოტო/ვიდეო გადაღებას);
თ) ჩანაწერები, ექსპლუატაციაში მონაწილე პერსონალის (მათ შორის ეკიპაჟის წევრების, ამოცანის შემსრულებელი სპეციალისტის და ტექნიკური პერსონალის) გამოცდილების, კვალიფიკაციის და მათ მიერ გავლილი მომზადების შესახებ;
ი) ამ წესის მოთხოვნის შესაბამისად შემუშავებული ექსპლუატაციის სახელმძღვანელო;
კ) რისკების შეფასების დოკუმენტაცია და შესაბამისი საექსპლუატაციო პროცედურები, რომლებიც გამოიყენება მაღალი რისკის კომერციული სპეციალიზებული ექსპლუატაციის განხორციელებისას.
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